Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Inden brug > Navne på dele og liste over ikoner der vises på skærmen > Liste over ikoner der vises på skærmen

## Liste over ikoner der vises på skærmen

Liste over ikoner for optagetilstande
Liste over ikoner for visningstilstande
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
De viste ikonpositioner kan variere afhængigt af optagetilstanden.

### Liste over ikoner for optagetilstande

Skærm | Beskrivelse
0:12 | Optagetid (m:s)
OPTAGER Standby | Optagelse af en film/Filmstandby
| Filmoptagelsesscene
| Ikon for Scenegenkendelse (Fokusering tæt på) vises kun for DSC-TX66.
| Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
| Scenegenkendelse
| Overlejringsikon
| Reduktion af lukkede øjne
| Advarsel om overophedning
| Advarsel om vibration
| Faldsensor (kun DSC-WX70)
| Hvidbalance
| Optageinterval for serieoptagelse
| Lysmålermetode
| Registrering af ansigter
| Defokuseringseffekt
| Blød hud-effekt
| HDR-malerieffekt
| Farvetone
| Ekstraheret farve
| Vandfarveeffekt
| Illustrationseffekt

Skærm | Beskrivelse
| Fokusering tæt på (kun DSC-TX66)
| Rød-øje-reduktion
| AE/AF-lås
| NR langsom udløser
125 | Lukkerhastighed
F3.5 | Blændeværdi
ISO400 | ISO-tal
+2.0EV | Eksponeringsværdi
| Indikator for AF-områdesøgerramme
| Blitztilstand
| Blitzen oplades

Skærm | Beskrivelse
| Økotilstand
9 | Antallet af billeder, der kan optages (Dual Rec)
| Resterende batteri
| Advarsel om lavt batteriniveau
1.4 | Zoomskalering
OPTAG | Import af stillbilleder
| AF-lampe
| Optagemedie (Hukommelseskort, intern hukommelse)

Skærm | Beskrivelse
100Min | Optagbar tid
C:32:00 | Selvdiagnosticeringsdisplay
| Optagemappe
| Billedformat/panoramabilledformat/kvalitet (16M) og (16:9(12M)) vises kun for DSC-WX70. (18M) og (16:9(13M)) vises kun for DSC-TX66.
| AF-områdesøgerramme
| Kryds til punktmåling
| Selvudløser
| Advarselsindikator vedrørende stillbilledoptagelse
96 | Antal billeder, der kan optages
| Skriv dato
| Destination
| Berøringspanel kan ikke anvendes
| Aktiver/deaktiver berøringspanel
| Histogram (kun DSC-WX70)

### Liste over ikoner for visningstilstande

Skærm | Beskrivelse
| Afspilningsmedie (Hukommelseskort, intern hukommelse)
12/12 | Billednummer/antal billeder, der er optaget i det valgte datoområde, mappe
| Billedformat/panoramabilledformat/kvalitet (16M) og (16:9(12M)) vises kun for DSC-WX70. (18M) og (16:9(13M)) vises kun for DSC-TX66.
| Serieoptagelsesbilleder
| Hovedbillede i serieoptagelsesgruppen
| Afspilningszoom
| Afspilningsmappe
| Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
| 3D-billeder
| Beskyt
| Udskriftsbestilling (DPOF)
| Advarsel om overophedning
| TransferJet-indstillinger (kun DSC-WX70)
| Forstørrelse ikke til rådighed
| Eye-Fi (kun DSC-WX70)

Skærm | Beskrivelse
101-0012 | Mappe- og filnummer
2012-1-1 9:30 AM | Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives

Skærm | Beskrivelse
| Økotilstand
| Resterende batteri
| Advarsel om lavt batteriniveau
| Visningstilstand
| Lysmålermetode
| Blitztilstand
| Hvidbalance
+2.0EV | Eksponeringsværdi
| Zoom i bredformat

Skærm | Beskrivelse
C:32:00 | Selvdiagnosticeringsdisplay
ISO400 | ISO-tal
500 | Lukkerhastighed
F3.5 | Blændeværdi
| Afspilningsbjælke
| Afspilning
| Variabel afspilningshastighed
00:00:12 | Tæller
| Histogram (kun DSC-WX70)
| Lydstyrke

Tilbage til top