Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Filmkvalitet/Filmformat

## Filmkvalitet/Filmformat

Jo større filmformat, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto højere billedkvalitet.
Vælg et filmoptagelsesformat ved at berøre MENU (Indstillinger) (Optageindstillinger) [Filmformat] i optagetilstand. [Detaljer]
Du kan indstille [Filmkvalitet] i AVCHD-format og indstille [Filmformat] i MP4-format.

#### Filmkvalitet (optageformat: AVCHD)

1. MENU (Filmkvalitet) ønsket tilstand

Indstil vha. de knapper, der vises til venstre på skærmen, afhængigt af optagefunktionen.
Film, der optages med dette kamera, optages i AVCHD-format med ca. 60 felter/sek. (1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd.

| Filmkvalitet | Gennemsnitlig bithastighed | Beskrivelse
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Optager med højeste billedkvalitet i 1920×1080 (60i/50i)-format.
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Optager med en høj billedkvalitet i 1920×1080 (60i/50i)-format.
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Optager med en standard billedkvalitet i 1440×1080 (60i/50i)-format.

#### Filmformat (optageformat: MP4)

1. MENU (Filmformat) ønsket format

Indstil vha. de knapper, der vises til venstre på skærmen, afhængigt af optagefunktionen.
Film, der optages med dette kamera, optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

| Billedstørrelse for film | Gennemsnitlig bithastighed | Beskrivelse
| MP4 12M | 12 Mbps | Optager i 1440×1080-format
| MP4 6M | 6 Mbps | Optager i 1280×720-format
| MP4 3M | 3 Mbps | Optager i VGA-format

Bemærkninger

- Du får et telebillede, når du vælger [MP4 3M]-billedformatet.

- Når du opretter AVCHD-diske fra film optaget i [AVC HD 24M (FX)], tager det noget tid, da filmkvaliteten skal omdannes. For at kunne gemme [AVC HD 24M (FX)]-film uden at omdanne billedkvaliteten skal du anvende Blu-ray-diske.

Relateret emne
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top