Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor Gebrauch > Bezeichnungen der Teile und Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole > Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

## Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

Liste der Aufnahmemodussymbole
Liste der Wiedergabemodussymbole
Symbole werden auf dem Monitor angezeigt, um den Zustand der Kamera anzuzeigen.
Die Anzeigepositionen der Symbole können je nach Aufnahmemodus unterschiedlich sein.

### Liste der Aufnahmemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
0:12 | Aufnahmezeit (m:s)
AUFN Bereitschft | Filmaufnahme/Filmbereitschaft
| Filmaufnahmeszene
| Szenenerkennungssymbol (Nahfokus) wird nur für DSC-TX66 angezeigt.
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| Szenenerkennung
| Überlagerungssymbol
| Anti-Blinzel
| Überhitzungswarnung
| Verwacklungswarnung
| Fallsensor (nur DSC-WX70)
| Weißabgleich
| Serienaufnahmeintervall
| Messmodus
| Gesichtserkennung
| Hintergrundunschärfe-Effekt
| Soft Skin-Effekt
| HDR-Maleffekt
| Farbton
| Extrahierte Farbe
| Wasserfarbeneffekt
| Illustrationseffekt

Anzeige | Bedeutung
| Nahfokus (nur DSC-TX66)
| Rote-Augen-Reduzierung
| AE/AF-Speicher
| NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung
125 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
ISO400 | ISO-Nummer
+2.0EV | Belichtungswert
| Anzeige für AF-Messzonensucherrahmen
| Blitzmodus
| Blitzladung

Anzeige | Bedeutung
| Eco-Modus
9 | Anzahl der aufnehmbaren Bilder (Dual Rec)
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
1.4 | Zoomfaktor
ERFASSEN | Importieren von Standbildern
| AF-Hilfslicht
| Aufnahmemedium (Speicherkarte, interner Speicher)

Anzeige | Bedeutung
100Min | Aufnahmezeit
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
| Aufnahmeordner
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität (16M) und (16:9(12M)) werden nur für DSC-WX70 angezeigt. (18M) und (16:9(13M)) werden nur für DSC-TX66 angezeigt.
| AF-Messzonensucherrahmen
| Spotmessungs-Fadenkreuz
| Selbstauslöser
| Warnanzeige für Standbildaufnahme
96 | Restbildzahl
| Datum schreiben
| Ziel
| Touch-Panel ungültig
| Touch-Panel aktivieren/deaktivieren
| Histogramm (nur DSC-WX70)

### Liste der Wiedergabemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Wiedergabemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
12/12 | Bildnummer/Anzahl der im ausgewählten Datumsbereich/Ordner aufgenommenen/enthaltenen Bilder
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität (16M) und (16:9(12M)) werden nur für DSC-WX70 angezeigt. (18M) und (16:9(13M)) werden nur für DSC-TX66 angezeigt.
| Serienbilder
| Hauptbild in der Seriengruppe
| Wiedergabezoom
| Wiedergabeordner
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| 3D-Bilder
| Schützen
| Druckauftrag (DPOF)
| Überhitzungswarnung
| TransferJet-Einstellungen (nur DSC-WX70)
| Vergrößerung nicht verfügbar
| Eye-Fi (nur DSC-WX70)

Anzeige | Bedeutung
101-0012 | Ordner-Dateinummer
2012-1-1 9:30 AM | Aufnahmedatum/-uhrzeit des Wiedergabebilds

Anzeige | Bedeutung
| Eco-Modus
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
| Wiedergabemodus
| Messmodus
| Blitzmodus
| Weißabgleich
+2.0EV | Belichtungswert
| Breit-Zoom

Anzeige | Bedeutung
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
ISO400 | ISO-Nummer
500 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
| Wiedergabebalken
| Wiedergabe
| Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit
00:00:12 | Zähler
| Histogramm (nur DSC-WX70)
| Lautstärke

Zurück nach oben