Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visionado de imágenes en un televisor > Visionado de imágenes 3D en un televisor 3D > Visionado de imágenes 3D en un televisor 3D

## Visionado de imágenes 3D en un televisor 3D

Puede ver imágenes 3D grabadas en la cámara en formato 3D conectando la cámara a un televisor 3D utilizando un cable HDMI (se vende por separado).
Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el televisor.

1. Apague la cámara y el televisor.

1. Conecte el conector HDMI de la cámara (A) y la toma HDMI (B) utilizando un cable HDMI (se vende por separado) (C).

1. Encienda el televisor y ajuste la entrada.

1. Pulse el botón ON/OFF (Alimentación).

- Cuando utilice la DSC-WX70, pulse el botón (Reproducir) para encender la cámara. Vaya al paso 6.

1. Toque (Reproducir) (DSC-TX66 solamente).

1. Toque / para seleccionar imágenes tomadas utilizando el modo (Toma 3D).

1. Toque (Visionado 3D).

1. Toque [OK].

Las imágenes tomadas con la cámara aparecen en el televisor.

1. Toque / para seleccionar las imágenes y seleccione el modo deseado.

Reprod. desplaz. imagen panor. | Reproduce imágenes desplazándose tomadas en modo Barrido panorámico 3D. Toque para reproducir/hacer una pausa y / para desplazar las imágenes. Cuando reproduzca una imagen 3D tomada en tamaño de imagen [16:9], la reproducción con desplazamiento no estará disponible.
Reproducción Continua | Reproduce solamente imágenes 3D continuamente. Toque / para cambiar la imagen a la siguiente/anterior.
Salir de Visionado 3D | Finaliza la reproducción 3D.

- Puede cambiar la escala del zoom para imágenes fijas 3D utilizando la palanca W/T (Zoom).

Notas

- Cuando seleccione el modo [Visionado 3D], se visualizarán solamente imágenes 3D.

- Si reproduce una imagen tomada en modo [Barrido panorámico 3D] con la dirección de toma de imagen ajustada a arriba o abajo, la imagen se reproducirá horizontalmente en el televisor.

- No conecte la cámara y el equipo que va a conectar utilizando terminales de salida. Cuando la cámara y el equipo sean conectados utilizando terminales de salida, no se obtendrá vídeo ni sonido. Tal conexión también puede ocasionar problemas a la cámara y/o al equipo conectado.

- Es posible que esta función no responda debidamente con algunos televisores. Por ejemplo, es posible que no pueda ver un vídeo en su televisor, emitir en modo 3D u oír sonido del televisor.

- Utilice un cable HDMI que porte el logotipo HDMI.

- Cuando conecte la cámara a un televisor, utilice un cable HDMI que pueda conectarse a la minitoma (DSC-WX70)/microtoma (DSC-TX66) del lado de la cámara y a la toma del televisor. No se pueden ver imágenes en un televisor que no tenga un conector HDMI.

- Es posible que la grabación se detenga automáticamente para proteger la cámara después de un periodo de tiempo cuando esté grabando películas estando la cámara y el televisor conectados con un cable HDMI (se vende por separado).

- Asegúrese de abrir la tapa del conector HDMI lo suficiente cuando conecte un cable HDMI a la cámara (DSC-WX70 solamente).

Tema relacionado
Visionado 3D
Visionado de una imagen en un televisor HD utilizando el cable HDMI (se vende por separado)
Volver al principio