Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Barrido panorámico 3D

## Barrido panorámico 3D

Mientras la cámara se mueve se graban múltiples imágenes, y esas imágenes se compilan en una imagen 3D.
La imagen grabada se puede reproducir en un televisor 3D.

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. (Modo Grabación) (Toma 3D) (Barrido panorámico 3D)

1. Alinee la cámara con el extremo del motivo que quiere tomar y pulse el botón del disparador.

A: Esta parte no será grabada.
Toque B para cambiar la dirección de toma de imagen.

1. Desplace la cámara panorámicamente hasta el final de la guía (C), siguiendo la indicación en la pantalla.

Observaciones para tomar en modo barrido panorámico 3D
Con su cuerpo como eje, desplace panorámicamente la cámara en un pequeño círculo, paralelo a la dirección de la flecha en la pantalla. (Intente abarcar un semicírculo en 5 s (segundo).)
Si hace el barrido muy rápida o lentamente, se visualizará un mensaje en la pantalla.
Le recomendamos que practique varias veces antes de tomar la imagen.
Los motivos en reposo son los más apropiados para tomas 3D.

- Determine la escena y pulse el botón del disparador hasta la mitad, de forma que pueda bloquear el enfoque, la exposición y el balance del blanco. Después, pulse el botón del disparador a fondo y desplace la cámara panorámicamente.

Notas

- Las imágenes 3D se reproducen como imágenes fijas estándares en esta cámara.

- Las imágenes 3D consisten en un archivo JPEG y un archivo MPO. Si elimina cualquiera de los archivos en su ordenador, es posible que la cámara no funcione correctamente.

- Si no puede desplazar la cámara panorámicamente a través de todo el motivo dentro del tiempo disponible, se mostrará un área gris en la imagen compuesta. Si ocurre esto, mueva la cámara más rápidamente para grabar una imagen 3D completa.

- Dado que para la composición se unen varias imágenes, la parte de la unión no se grabará uniformemente.

- En condiciones de poca luz, es posible que las imágenes se desenfoquen. Se recomienda que tome las imágenes con luz brillante en exteriores.

- Si todo el ángulo de visión de la toma 3D y el ángulo de visión cuando el AE/AF estaba bloqueado son muy diferentes en brillo, color y enfoque, la toma no tendrá éxito. Si ocurre esto, cambie el lugar del bloqueo AE/AF e inténtelo otra vez.

- Es posible que la toma 3D se cancele en las siguientes situaciones:

- Desplaza la cámara panorámicamente demasiado rápida o lentamente.

- Hay mucho temblor de la cámara.

Tema relacionado
Visionado de imágenes 3D en un televisor 3D
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio