Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > i-Pyyhkäisypanoraama

## i-Pyyhkäisypanoraama

Voit luoda panoraamakuvan yhdistetyistä kuvista. Kamera tunnistaa automaattisesti myös ihmisten kasvoja tai liikkuvia kohteita.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. (Kuvaustapa) (i-Pyyhkäisypanoraama)

1. Kohdista kamera kuvattavan kohteen päähän ja paina suljinpainiketta.

A: Tätä osaa ei tallenneta.
Vaihda kuvaussuuntaa koskettamalla B.

1. Panoroi kamera oppaan (C) loppuun asti noudattaen näytön nuoli-ilmaisinta.

Panoraamakuvan kuvausvinkkejä
Panoroi kameraa kaaressa tasaisella nopeudella näytössä osoitettuun suuntaan. Paikallaan pysyvät kohteet sopivat paremmin panoraamakuviin kuin liikkuvat kohteet.
Mahdollisimman lyhyt säde.
Pystysuunta
Vaakasuunta

- Lukitse ensin tarkennus ja valotus painamalla suljin puoliväliin. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi tai kallista kameraa.

- Jos näytön reunalle on keskittynyt osa, jossa on suuresti vaihtelevia muotoja tai vaihtelevaa maisemaa, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Muuta tällöin ruudun sommittelu niin, että vaihteleva osa on kuvan keskellä, ja kuvaa sitten uudelleen.

Huomautuksia

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko panoraamakuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei tallennu pehmeästi.

- Kun panoraamakuvauksen koko kulman ja AE/AF-lukitun kulman kirkkauden, värin ja tarkennuksen ero on hyvin suuri, kuvaus ei onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.

- Panoraamakuvia ei voi luoda seuraavissa tapauksissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

Liittyvä aihe
Panoraamakuvien vieritys näyttöä varten
Valokuvan koko/Panoraamakuvan koko
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös