Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (katselu) > MENU-kohteet (katselu) > Katselutila

## Katselutila

Eri kameralla otettujen kuvien katseleminen
Tämän avulla voit valita kuvien näyttömuodon.
DSC-WX70:

1. Siirry toistotilaan painamalla (toisto) -painiketta.

DSC-TX66:

1. Siirry toistotilaan koskettamalla (toisto) -painiketta.

1. MENU (Katselutila) haluttu tila

| (Pvm. -näkymä) | Näyttää kuvat päivämäärän mukaan.
| (Kansionäkymä (valokuva)) | Näyttää valokuvia.
| (Kansionäkymä (MP4)) | Näyttää MP4-muotoisia videoita.
| (AVCHD-näkymä) | Näyttää AVCHD-muotoisia videoita.

Huomaa

- Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, valokuvat näytetään kansionäkymässä.

### Eri kameralla otettujen kuvien katseleminen

Tämä kamera luo muistikortille kuvatietokantatiedoston kuvien tallennusta ja katselua varten. Jos kamera havaitsee kuvia, joita ei ole rekisteröity muistikortin kuvatietokantatiedostoon, esiin tulee rekisterinäyttö ja ilmoitus ”Löytyi kuva, jota ei ole hallittu tällä laitteella. Tuodaanko?” tulee esiin.
Jos haluat katsella rekisteröimättömiä kuvia, rekisteröi ne valitsemalla [OK].

- Käytä riittävän täyteen ladattua akkua kuvien rekisteröintiin. Jos kuvien rekisteröintiin käytetään akkua, jonka varaus on alhainen, kaikkea dataa ei ehkä voi siirtää tai data voi vioittua, jos akun varaus loppuu.

Takaisin ylös