Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Valokuvien määrä

## Valokuvien määrä

Valokuvien määrä saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.
(Yksikkö: kuvaa)
DSC-WX70:

Koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 19 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
16M | 3 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | 5200
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(12M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

DSC-TX66:

Koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 19 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
18M | 3 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(13M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

Huomautuksia

- Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy ”>9999”-ilmaisin.

- Jos tällä kameralla toistetaan muilla kameroilla otettuja kuvia, kuvat eivät välttämättä näy oikeassa koossa.

Takaisin ylös