Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (katselu) > MENU-kohteet (katselu) > Parantelu

## Parantelu

Parantelee tallennettua kuvaa ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.
DSC-WX70:

1. Siirry toistotilaan painamalla (toisto) -painiketta.

DSC-TX66:

1. Siirry toistotilaan koskettamalla (toisto) -painiketta.

1. MENU (Parantelu) haluttu tila

1. Suorita parantelu kunkin tilan toimintatavan mukaan.

(Rajaus (muuttaa kokoa)) | Tallentaa zoomatun toistokuvan. Kosketa / aseta piste koskettamalla / / / [Seur] valitse kuvan tallennuskoko koskettamalla / [Seur] [OK]. Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua. Rajattavan kuvan koko voi vaihdella kuvan mukaan.
(Punasilmäisyyden korjaus) | Korjaa salamavalon aiheuttaman punasilmäisyyden. Kun punasilmäisyys on korjattu, kosketa [OK]. Punasilmäisyyttä ei ehkä voi poistaa kaikista kuvista.
(Epäterävä maski) | Terävöittää kuvaa valitun alueen sisällä. Kosketa kuvan paranneltavaa aluetta (kehystä) [Seur] [OK]. Korjaus ei ehkä ole riittävä kuvan mukaan, ja kuvan laatu voi heiketä.

Huomaa

- Seuraavia kuvia ei voi parannella:

- Panoraamakuvat

- 3D-kuvat

- Videot

- Sarjaryhmässä näytettävät kuvat

Takaisin ylös