Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valokuvan koko/Panoraamakuvan koko

## Valokuvan koko/Panoraamakuvan koko

Kuvan koko valokuvia otettaessa
3D-valokuvan koko
Kuvan koko Helppo-tilassa
Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.

### Kuvan koko valokuvia otettaessa

DSC-WX70:

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

Kun painike ei näy näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

| Kuvakoko (vaaka × pysty) | Käyttöohjeita | Näytetään näytössä
| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti | Kuvat näytetään kuvasuhteessa 4:3.
| (3648×2736) | Tulosteet A3-kokoon asti
| (2592×1944) | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4 asti
| (640×480) | Sähköpostiliitteet
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti | Kuvat täyttävät koko näytön.
| (1920×1080) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

DSC-TX66:

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

Kun painike ei näy näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

| Kuvakoko (vaaka × pysty) | Käyttöohjeita | Näytetään näytössä
| (4896×3672) | Tulosteet A3+-kokoon asti | Kuvat näytetään kuvasuhteessa 4:3.
| (3648×2736) | Tulosteet A3-kokoon asti
| (2592×1944) | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4 asti
| (640×480) | Sähköpostiliitteet
| (4896×2752) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3+-kokoon asti | Kuvat täyttävät koko näytön.
| (1920×1080) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

### 3D-valokuvan koko

DSC-WX70:

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti

DSC-TX66:

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

| (4896×3672) | Tulosteet A3+-kokoon asti
| (4896×2752) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3+-kokoon asti

Huomaa

- Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja tai panoraamakokoisia valokuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.

### Kuvan koko Helppo-tilassa

DSC-WX70:

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

| Suuri | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [16M].
| Pieni | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].

DSC-TX66:

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

| Suuri | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [18M].
| Pieni | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].

### Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa

1. (Panoraamakuvan koko) haluttu koko

Kun painike ei näy näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

| (16:9) (Vaaka: 1920 × 1080) | [16:9] on käytettävissä vain 3D-kuvauksessa.
| (Vakio) (Vaaka: 4912 × 1080) (Pysty: 3424 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä vakiokokoa.
| (Leveä) (Vaaka: 7152 × 1080) (Pysty: 4912 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä leveää kokoa.
| (Suuri resoluutio) (Vaaka: 10480 × 4096) | Ottaa suuriresoluutioisen panoraaman 43M-koossa.

Huomaa

- Jos [Suuri resoluutio] -koossa otettuja panoraamakuvia ei voi tulostaa suuren koon takia, käytä ”PlayMemories Home” -ohjelmiston koon muuttamistoimintoa. ”PlayMemories Home” -ohjelmiston avulla voit muuttaa [Suuri resoluutio] -koossa otettujen panoraamakuvien kokoa 50% jne.

Liittyvä aihe
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös