Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Fő beállítások > TransferJet (csak a DSC-WX70 esetében)

## TransferJet (csak a DSC-WX70 esetében)

A TransferJet kommunikációs beállítások megadhatók. A TransferJet egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli átviteli technológia, amely lehetővé teszi, hogy két egymáshoz nagyon közel lévő készülék kommunikáljon egymással, és adatokat küldjenek egymásnak.
Ha kíváncsi, hogy a fényképezőgépe rendelkezik-e TransferJet funkcióval, keresse a (TransferJet) jelet a fényképezőgép alján.
TransferJet funkciós Memory Stick kártyák (külön megvásárolható) használatával lehetővé válik a TransferJet-kompatibilis eszközök közötti képátvitel.
A TransferJet technológiával kapcsolatos részletekről a TransferJet funkciós Memory Stick kártyához kapott kezelési utasításban olvashat.

1. MENU (Beállítások) (Fő beállítások) [TransferJet] kívánt üzemmód

| Be | Van kommunikáció/Nincs kommunikáció TransferJet kapcsolattal.
| Ki

Mi a TransferJet?
A TransferJet funkció lehetővé teszi a képadatok küldése és fogadása révén a képek megosztását. Helyezzen egy TransferJet funkciós Memory Stick kártyát a fényképezőgépbe, és tegye nagyon közel a fényképezőgépen és a funkciót támogató másik készüléken lévő (TransferJet) jelet.
A képátvitelről részletesen a [Részletek] fejezetben olvashat.
Megjegyzések

- Egyszerű üzemmódban a [TransferJet] rögzített beállítása [Ki].

- Repülőgépen állítsa a [TransferJet] beállítást [Ki] értékre. Ezen kívül kövesse a fényképezőgép használati helyén érvényes előírásokat.

- A kapcsolat megszakad, ha az átvitelt nem lehet körülbelül 30 másodpercen belül megvalósítani. Ha ez előfordul, válassza az [Igen] lehetőséget, és hangolja össze a fényképezőgépet és egy másik készüléket a (TransferJet) jellel.

- Egyes országokban vagy térségekben a helyi előírások miatt nem forgalmaznak TransferJet fényképezőgépeket és TransferJet funkciós Memory Stick kártyákat.

- Ha nem a megvásárlás országában vagy térségében használja a fényképezőgépet, akkor állítsa a [TransferJet] funkciót [Ki] értékre. Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy térségekben a TransferJet funkciót használókat felelősségre vonják az elektromágneses hullámokkal történő átvitelre vonatkozó helyi korlátozások megsértése miatt.

Kapcsolódó témakörök
TransferJet küldés (csak a DSC-WX70 esetében)
TransferJet szabvány (csak a DSC-WX70 esetében)
Vissza a tetejére