Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Soluzione dei problemi > Pannello a sfioramento/Schermo

## Pannello a sfioramento/Schermo

Non è possibile usare correttamente o completamente i tasti del pannello a sfioramento.

- Il pannello a sfioramento potrebbe non reagire al funzionamento quando vi è attaccata la pellicola protettiva.

- Se si tocca un’area diversa da quella per l’operazione che si desidera eseguire, l’operazione potrebbe non funzionare correttamente.

Quando si usa il pannello a sfioramento, non toccare un’altra area tranne che l’area desiderata.

- Eseguire la calibrazione. (solo DSC-WX70) [Dettagli]

Il funzionamento del marcatore reagisce in punti non appropriati.

- Tenere diritto il marcatore.

- Evitare di tenere la punta del marcatore.

- Eseguire la calibrazione. (solo DSC-WX70) [Dettagli]

Quando un’immagine luminosa si visualizza sullo schermo, la luminosità sullo schermo sembra diversa dall’immagine reale.

- Quando un’immagine molto luminosa si visualizza sullo schermo, la fotocamera abbassa automaticamente la luminosità per proteggere lo schermo.

- Lo schermo potrebbe scurirsi nelle seguenti condizioni. Poiché l’immagine sullo schermo si visualizza più scura dell’immagine reale, l’aspetto dell’immagine visualizzata sullo schermo potrebbe essere diverso da quello dell’immagine registrata.

- Quando si visualizza l’immagine molto luminosa

- Quando si riprende il soggetto luminoso con EV impostato sul lato +.

- Quando si riprende un soggetto luminoso usando lo stesso valore di esposizione bloccata dopo aver bloccato l’AE su un soggetto scuro.

Lo schermo si scurisce, lo schermo sparisce.

- Se la fotocamera non viene usata per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce automaticamente per evitare il burn-in sullo schermo. Ritornare allo schermo normale quando si usa la fotocamera.

Torna all’inizio