Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati > Numero di fermi immagine

## Numero di fermi immagine

Il numero di fermi immagine potrebbe variare a seconda delle condizioni di ripresa e della scheda di memoria.
(Unità: Immagini)
DSC-WX70:

Dimensione | Memoria interna | Scheda memoria formattata con questa fotocamera
Circa 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
16M | 3 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | 5200
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(12M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

DSC-TX66:

Dimensione | Memoria interna | Scheda memoria formattata con questa fotocamera
Circa 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
18M | 3 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(13M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

Note

- Quando il numero di immagini rimanenti per la ripresa è superiore a 9.999, appare l’indicatore “>9999”.

- Quando un’immagine ripresa con altre fotocamere viene riprodotta su questa fotocamera, l’immagine potrebbe non apparire nella dimensione reale dell’immagine.

Torna all’inizio