Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Visione) > Voci MENU (Visione) > Modo visione

## Modo visione

Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa
Consente di selezionare il formato di visualizzazione per le immagini.
DSC-WX70:

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

DSC-TX66:

1. Toccare (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. MENU (Modo visione) modo desiderato

| (Visione data) | Visualizza le immagini per data.
| (Visione cart. (Fermo imm. )) | Visualizza i fermi immagine.
| (Visione cartella (MP4)) | Visualizza i filmati nel formato MP4.
| (Visione AVCHD) | Visualizza i filmati nel formato AVCHD.

Nota

- Quando si usa la memoria interna per registrare le immagini, i fermi immagine si visualizzano nella Visione cartella.

### Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa

Questa fotocamera crea un file di database di immagini sulla scheda memoria per registrare e riprodurre le immagini. Se la fotocamera rileva immagini non registrate nel file di database di immagini sulla scheda di memoria, si visualizza una schermata di registrazione con il messaggio “È stata trovata un’immagine che non è amministrata in questo dispositivo. Importare?”.
Per guardare le immagini non registrate, registrarle selezionando [OK].

- Per registrare le immagini usare una batteria sufficientemente carica. Se si usa una batteria con una carica bassa per registrare le immagini, potrebbe non essere possibile trasferire tutti i dati o i dati potrebbero alterarsi se la carica della batteria si esaurisce.

Torna all’inizio