Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Opname-instellingen > Helder Beeld Zoom

## Helder Beeld Zoom

Totale zoomvergroting wanneer [Helder Beeld Zoom] is geselecteerd (inclusief 5× optische zoom)
Bij het opnemen van stilstaande beelden met [Helder Beeld Zoom], kunt u het beeld vergroten met bijna de oorspronkelijke beeldkwaliteit.
De camera zoomt beelden eerst met de oorspronkelijke beeldkwaliteit, afhankelijk van het geselecteerde stilstaand-beeldformaat.
Wanneer [Helder Beeld Zoom] is ingesteld op [Aan], schakelt de camera automatisch over op [Helder Beeld Zoom] wanneer het zoombereik zonder verslechtering van de oorspronkelijke beeldkwaliteit wordt overschreden.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

1. MENU (Instellingen) (Opname-instellingen) [Helder Beeld Zoom] gewenste functie

| Aan | Hiermee kunt u de beelden zoomen met bijna de oorspronkelijke beeldkwaliteit, afhankelijk van het beeldformaat. Schakelt over naar [Helder Beeld Zoom] binnen het bereik waarin wordt afgebeeld.
| Uit | Hiermee kunt u [Helder Beeld Zoom] niet gebruiken.

Opmerkingen

- Om de beelden te zoomen binnen het bereik waarin de oorspronkelijke beeldkwaliteit kan worden behouden, stelt u zowel [Helder Beeld Zoom] als [Digitale zoom] in op [Uit]. [Details]

- [Helder Beeld Zoom] werkt niet in de volgende situaties:

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden

- In [iPanorama door beweging]

- In [Foto-effect]

- In [Achtergr. onscherp makn.]

- Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld.

- Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

- Wanneer [Continue opname instellingen] is ingesteld op [Hoog] of [Laag].

- Wanneer (Tegenlichtopnamecorr. HDR) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.

- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet in het bereik van [Helder Beeld Zoom].

### Totale zoomvergroting wanneer [Helder Beeld Zoom] is geselecteerd (inclusief 5× optische zoom)

De ondersteunde zoomvergroting verschilt afhankelijk van het beeldformaat.
DSC-WX70:

Beeldformaat | Totale zoomvergroting
16M | Ong. 10×
10M | Ong. 12×
5M | Ong. 17×
VGA | Ong. 72×
16:9(12M) | Ong. 10×
16:9(2M) | Ong. 24×

DSC-TX66:

Beeldformaat | Totale zoomvergroting
18M | Ong. 10×
10M | Ong. 13×
5M | Ong. 18×
VGA | Ong. 76×
16:9(13M) | Ong. 10×
16:9(2M) | Ong. 25×

Terug naar boven