Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > 3D-panoram door beweging

## 3D-panoram door beweging

Meerdere beelden worden opgenomen terwijl de camera beweegt en deze beelden worden samengevoegd tot een 3D-beeld.
Het opgenomen beeld kan worden weergegeven op een 3D-televisie.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

1. (Opn. functie) (3D-opname) (3D-panoram door beweging)

1. Lijn de camera uit met het einde van het onderwerp dat u wilt opnemen en druk de ontspanknop in.

A: Dit deel wordt niet opgenomen.
Raak B aan om de opnamerichting te veranderen.

1. Pan de camera naar het einde van de overzichtsbalk (C), volgens de aanwijzingen op het scherm.

Hints voor het opnemen in de functie 3D-panorama door beweging
Met uw lichaam als draaias, beweeg de camera in een kleine cirkel parallel aan de richting van de pijl op het scherm. (Probeer in 5 seconden een halve-cirkelbeweging te beschrijven.)
Als u te snel of te langzaam pant, wordt een mededeling afgebeeld op het scherm.
Wij adviseren u de beweging enkele keren te oefenen voordat u daadwerkelijk opneemt.
Onderwerpen die stilstaan zijn het meest geschikt voor een 3D-opname.

- Bepaal de scène en druk de ontspanknop tot halverwege in zodat u de scherpstelling, belichting en witbalans kunt vergrendelen. Druk daarna de ontspanknop helemaal in en pan de camera horizontaal.

Opmerkingen

- 3D-beelden worden op deze camera weergegeven als standaard stilstaande beelden.

- 3D-beelden bestaan uit een JPEG-bestand en een MPO-bestand. Als één van deze bestanden van de computer wordt gewist, werkt de camera niet goed.

- Als u de camera niet over het hele onderwerp kunt pannen binnen de aangegeven tijdsduur, zal een grijs deel ontstaan in het samengevoegde panoramabeeld. Als dit gebeurt, beweegt u de camera sneller om een volledig 3D-beeld op te nemen.

- Aangezien meerder beelden aan elkaar worden gelast, wordt het gelaste deel niet storingsvrij opgenomen.

- Onder zwakke belichtingsomstandigheden kunnen beelden wazig zijn. Wij adviseren u de beelden buiten in helder licht op te nemen.

- Als de volledige opnamehoek van de 3D-opname en de AE/AF-vergrendelingshoek sterk verschillen in helderheid, kleur of scherpstelling, zal de opname niet goed lukken. Als dit gebeurt, verandert u de AE/AF-vergrendelingshoek en probeert u het opnieuw.

- 3D-opname kan worden geannuleerd in de volgende situaties:

- Het pannen van de camera gaat te snel of te langzaam.

- De camera beweegt te veel.

Verwant onderwerp
3D-beelden bekijken op een 3D-televisie
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven