Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Før bruk > Navn på deler og liste over ikoner som vises på skjermen > Liste over ikoner som vises på skjermen

## Liste over ikoner som vises på skjermen

Liste over ikoner i opptaksmodus
Liste over ikoner i visningsmodus
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Plasseringen til ikonene varierer etter opptaksmodus.

### Liste over ikoner i opptaksmodus

Indikator | Betydning
0:12 | Opptakstid (m:s)
TAR OPP Standby | Ta opp film/standby (film)
| Filmopptaksscene
| Ikon for scenegjenkjenning (Nærfokus) vises kun for DSC-TX66.
| Databasefilen er full/feil i databasefilen
| Scenegjenkjenning
| Overleggsikon
| Lukkede øyne-reduksjon
| Advarsel om overoppheting
| Vibrasjonsvarsel
| Fallsensor (kun DSC-WX70)
| Hvitbalanse
| Serieopptaksintervall
| Målemodus
| Ansiktsregistrering
| Uskarp-effekt
| Myke hudtoner-effekt
| HDR-malerieffekt
| Fargenyanser
| Utvalgt farge
| Vannfargeeffekt
| Illustrasjonseffekt

Indikator | Betydning
| Nærfokus (kun DSC-TX66)
| Rødøyereduksjon
| AE/AF-lås
| Støyreduksjon NR med sakte lukker
125 | Lukkerhastighet
F3,5 | Blenderverdi
ISO400 | ISO-tall
+2.0EV | Eksponeringsverdi
| Indikator for AF-avstandssøkerramme
| Blitsmodus
| Blits lader

Indikator | Betydning
| Økomodus
9 | Antall bilder som kan tas opp (Dual Rec)
| Gjenværende batteritid
| Advarsel om lite batteristrøm
1.4 | Zooming
OPPTAK | Import av stillbilder
| AF-lys
| Opptaksmedia (minnekort, internminne)

Indikator | Betydning
100Min | Tilgjengelig opptakstid
C:32:00 | Egendiagnose-display
| REC-mappe
| Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/kvalitet (16M) og (16:9(12M)) vises bare på DSC-WX70. (18M) og (16:9(13M)) vises bare på DSC-TX66.
| AF-avstandssøkerramme
| Trådkors for punktmåling
| Selvutløser
| Varselindikator for stillbildeopptak
96 | Antall bilder som kan tas
| Skriv dato
| Reisemål
| Touchskjerm deaktivert
| Aktivere/deaktivere pekeskjerm
| Histogram (kun DSC-WX70)

### Liste over ikoner i visningsmodus

Indikator | Betydning
| Avspillingsmedia (minnekort, internminne)
12/12 | Bildenummer/antall bilder tatt opp i valgt datoområde og mappe
| Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/kvalitet (16M) og (16:9(12M)) vises bare på DSC-WX70. (18M) og (16:9(13M)) vises bare på DSC-TX66.
| Seriebilder
| Hovedbilde i seriegruppe
| Avspillingszoom
| Avspillingsmappe
| Databasefilen er full/feil i databasefilen
| 3D-bilder
| Beskytt
| Utskriftsbestilling (DPOF)
| Advarsel om overoppheting
| TransferJet-innstillinger (kun DSC-WX70)
| Forstørring ikke tilgjengelig
| Eye-Fi (kun DSC-WX70)

Indikator | Betydning
101-0012 | Mappefilnummer
2012-1-1 9:30 AM | Dato/tid for opptak av det avspilte bildet

Indikator | Betydning
| Økomodus
| Gjenværende batteritid
| Advarsel om lite batteristrøm
| Visningsmodus
| Målemodus
| Blitsmodus
| Hvitbalanse
+2.0EV | Eksponeringsverdi
| Vid zoom

Indikator | Betydning
C:32:00 | Egendiagnose-display
ISO400 | ISO-tall
500 | Lukkerhastighet
F3,5 | Blenderverdi
| Avspillingsindikator
| Avspilling
| Avspilling med variabel hastighet
00:00:12 | Telleverk
| Histogram (kun DSC-WX70)
| Volum

Til toppen