Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Wykonywanie zdjęć > Zoom (zdjęcia)

## Zoom (zdjęcia)

Dostępny zoom
Skala zoomu
Powiększenie obrazu przy użyciu dźwigni W/T (zoom) podczas wykonywania zdjęcia. Funkcja optycznego zoomu w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 5×.
Zoom optyczny pozwala powiększyć obraz bez pogorszenia jego wyjściowej jakości.

1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

1. Przesuń dźwignię W/T (zoom).

Przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby uzyskać powiększenie, lub w stronę W, aby uzyskać pomniejszenie.
Uwaga

- Zoom jest zablokowany w położeniu W w następujących sytuacjach:

- W trybie [iRozległa panorama]

- W trybie [Rozległa panorama 3D]

- W trybie [Rozległy multi-angle]

- W trybie zdjęć z bliska (tylko DSC-TX66)

### Dostępny zoom

Możesz połączyć niektóre ustawienia zoomu przy dużych powiększeniach. Ikona na ekranie zmienia się w zależności od wykorzystywanego zoomu.

1. Zoom z wyjściową jakością obrazu

(Możesz wykonywać zdjęcia bez pogorszenia wyjściowej jakości obrazu nawet wtedy, gdy zoom optyczny przekracza powiększenie 5×.)

1. () [Wyraźny zoom obr.]:

Zoom z jakością obrazu zbliżoną do wyjściowej [Szczegóły]

1. () [Zoom cyfrowy]:

Jakość niższa niż wyjściowa [Szczegóły]

| Czynność | Ustawienia | Pasek zoomu
A | Korzystanie tylko z zoomu optycznego | [Rozmiar zdjęcia]: [16M] (DSC-WX70) [18M] (DSC-TX66) [Wyraźny zoom obr.]: [Wyłącz] [Zoom cyfrowy]: [Wyłącz] |
B | Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości | [Rozmiar zdjęcia]: inny niż [16M] (DSC-WX70) inny niż [18M] (DSC-TX66) [Wyraźny zoom obr.]: [Wyłącz] [Zoom cyfrowy]: [Wyłącz] |
C | Robienie wyraźnych zdjęć przy użyciu funkcji [Wyraźny zoom obr.] (jakość obrazu zbliżona do wyjściowej) | [Wyraźny zoom obr.]: [Włącz] [Zoom cyfrowy]: [Wyłącz] |
D | Powiększanie do maksymalnego zakresu zoomu | [Wyraźny zoom obr.]: [Włącz] [Zoom cyfrowy]: [Włącz] [Wyraźny zoom obr.] może nie być dostępny w niektórych ustawieniach. [Szczegóły] | Gdy [Wyraźny zoom obr.] nie jest dostępny

### Skala zoomu

Obsługiwana skala zoomu jest różna, w zależności od ustawień lub rozmiaru zdjęcia. Poniższa tabela zawiera podsumowanie skali zoomu, gdy opcja [Wyraźny zoom obr.] oraz [Zoom cyfrowy] są ustawione na [Włącz].
DSC-WX70:

Rozmiar obrazu | Czynność
A: Zoom optyczny | B: Zoom według zakresu bez pogorszenia jakości (wraz z zoomem optycznym 5×) | C: Zoom z funkcją [Wyraźny zoom obr.] [Włącz] | D: Zoom w maksymalnej skali*1
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

DSC-TX66:

Rozmiar obrazu | Czynność
A: Zoom optyczny | B: Zoom według zakresu bez pogorszenia jakości (wraz z zoomem optycznym 5×) | C: Zoom z funkcją [Wyraźny zoom obr.] [Włącz] | D: Zoom w maksymalnej skali*1
18M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,7× | 13× | 26×
5M | 5× | 9,4× | 18× | 37×
VGA | 5× | 38× | 76× | 76×*2
16:9(13M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 25× | 51×

*1 Maksymalna skala zoomu to łączne powiększenie, które można uzyskać, gdy skala zoomu bez pogorszenia jakości (włącznie z zoomem optycznym 5×) [Wyraźny zoom obr.] oraz [Zoom cyfrowy] są wykorzystywane jednocześnie. Maksymalna skala zoomu zależy od ustawień. Maksymalna skala zoomu przy domyślnych ustawieniach jest taka sama, gdy [Wyraźny zoom obr.] ma ustawienie [Włącz]. [Szczegóły]
*2 Gdy opcja [Rozmiar zdjęcia] jest ustawiona na [VGA], działanie [Zoom cyfrowy] jest ograniczone; maksymalna skala zoomu to 72× (DSC-WX70)/76× (DSC-TX66).
Uwagi

- Domyślne ustawienie [Wyraźny zoom obr.] to [Włącz].

- Domyślne ustawienie [Zoom cyfrowy] to [Wyłącz]. Ustaw [Zoom cyfrowy] na [Włącz], aby powiększyć obrazy nawet z pogorszeniem jakości. [Szczegóły]

- Domyślne ustawienie opcji [Rozmiar zdjęcia] to [16M] (DSC-WX70)/[18M] (DSC-TX66). Aby zmienić skalę zoomu, zmień ustawienie [Rozmiar zdjęcia]. [Szczegóły]

- Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:

- W trybie [iRozległa panorama]

- W trybie [Efekt wizualny]

- W trybie [Tło rozogniskow.]

- Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.

- Gdy funkcja [Samowyzw.] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].

- Gdy w wyborze sceny został wybrany tryb (Korekcja pod światło HDR).

- Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom inny niż optyczny.

Powrót do początku