Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Vizualizarea imaginilor pe un televizor > Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D > Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D

## Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D

Puteţi vizualiza imaginile 3D înregistrate pe aparatul foto în format 3D conectând aparatul foto la un televizor 3D printr-un cablu HDMI (se vinde separat).
Consultaţi şi instrucţiunile de utilizare a televizorului.

1. Închideţi aparatul foto şi televizorul.

1. Conectaţi conectorul HDMI al aparatului foto (A) şi mufa HDMI a (B) folosind un cablu HDMI (se vinde separat) (C).

1. Porniţi televizorul şi setaţi intrarea.

1. Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire/oprire).

- Atunci când utilizaţi DSC-WX70, apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto. Continuaţi cu pasul 6.

1. Atingeţi (Redare) (numai pentru modelul DSC-TX66).

1. Atingeţi / pentru a selecta fotografiile realizate în modul (Fotografiere 3D).

1. Atingeţi (Vizualizare 3D).

1. Atingeţi [OK].

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor.

1. Atingeţi / pentru a selecta imaginile şi selectaţi modul dorit.

Derulaţi redare imagine panoram. | Redă fotografiile derulante realizate în modul Foto pan. prin balans 3D. Atingeţi pentru a reda/întrerupe şi / pentru a derula imaginile. În momentul redării unei fotografii 3D realizate la dimensiunea de imagine [16:9], redarea prin derulare nu este disponibilă.
Redare continuă | Redă continuu numai imaginile 3D. Atingeţi / pentru a schimba imaginea cu cea următoare/precedentă.
Ieşire vizualizare 3D | Încheie redarea 3D.

- Puteţi modifica scara de zoom pentru fotografiile 3D de la butonul W/T (zoom).

Observaţii

- Atunci când selectaţi modul [Vizualizare 3D], sunt afişate numai imaginile 3D.

- Dacă redaţi o fotografie realizată în modul [Foto pan. prin balans 3D] cu sensul de fotografiere fixat în sus sau în jos, imaginea este redată orizontal pe televizor.

- Nu conectaţi aparatul foto şi echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieşire. Atunci când aparatul foto şi echipamentul sunt conectate folosindu-se mufele de ieşire, nu sunt generate nici imagini şi nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca şi defecţiuni ale aparatului foto şi/sau ale echipamentului conectat.

- Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare. De exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs., să redaţi în modul 3D sau să auziţi sonorul acestuia.

- Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.

- Atunci când conectaţi aparatul foto la un televizor, utilizaţi un cablu HDMI care poate fi conectat la minimufa (DSC-WX70)/mufa micro (DSC-TX66) de pe spatele aparatului şi la mufa televizorului. Nu puteţi vedea imaginile pe un televizor fără conector HDMI.

- Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită perioadă de timp, atunci când realizaţi filme cu aparatul foto şi televizorul conectate printr-un cablu HDMI (se vinde separat).

- Nu uitaţi să deschideţi suficient de mult capacul conectorului HDMI atunci când conectaţi cablul HDMI la aparatul foto (numai pentru modelul DSC-WX70).

Subiect corelat
Vizualizare 3D
Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) folosind cablul HDMI (se vinde separat)
Sus