Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Количество фотоснимков и время видеозаписи > Количество фотоснимков

## Количество фотоснимков

Количество фотоснимков может отличаться в зависимости от условий съемки и карты памяти.
(Единицы: Изображения)
DSC-WX70:

Размер | Внутренняя память | Карта памяти, отформатированная с помощью данного фотоаппарата
Приблиз. 19 Mб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб
16M | 3 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | 5200
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(12M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

DSC-TX66:

Размер | Внутренняя память | Карта памяти, отформатированная с помощью данного фотоаппарата
Приблиз. 19 Mб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб
18M | 3 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800
10M | 3 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 6 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 65 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(13M) | 3 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 12 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

Примечания

- Если количество оставшихся доступных для съемки изображений превышает 9999, появится индикатор “>9999”.

- Если фотоснимок, выполненный с помощью другого фотоаппарата, воспроизводится на данном фотоаппарате, изображение может не соответствовать фактическому размеру фотоснимка.

В начало страницы