Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Просмотр) > Пункты MENU (Просмотр) > Удалить

## Удалить

Позволяет выделить нежелательные изображения для удаления.
DSC-WX70:

1. Нажмите кнопку (Воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.

DSC-TX66:

1. Коснитесь кнопки (Воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.

1. (Удалить) нужный режим [OK]

(Все кроме данного снимка) | Удаление изображений группы серийной съемки, отличных от выбранного изображения в режиме Отобр. Груп. Непр. Съемки.
(Все Из. в Эт. Гр. Неп. Съем.) | Одновременное удаление всех изображений в выбранной группе серийной съемки.
(Данный снимок) | Удаление отображаемого в данный момент времени изображения в режиме одиночного изображения.
(Составные снимки) | Позволяет выбрать и удалить несколько изображений. После пункта 2 выберите изображение, а затем прикоснитесь к нему. Чтобы отменить выбор, снова прикоснитесь к изображению для отмены метки .
(Все снимки с этой датой) (Все в этой папке) (Все файлы просм. AVCHD) | Удаление всех фотоснимков и видеозаписей в выбранном диапазоне дат или папок, или всех видеозаписей в формате AVCHD одновременно.

Вы можете переключаться между индексным режимом и режимом одиночного изображения при выборе фотоснимков
При выборе функции (Составные снимки) прикоснитесь к кнопке на индексном экране для возврата к экрану одиночного изображения и прикоснитесь к кнопке на экране одиночного изображения для возврата к индексному экрану.

- Также можно переключаться между индексным режимом и режимом одиночного изображения при выполнении функций [Защитить], [Отпр. с пом. TransferJet] (только DSC-WX70) или [Печать (DPOF)].

Примечания

- В простом режиме можно выбрать одно из значений [1 сним.] или [Все].

- При использовании внутренней памяти изображение отображается в режиме просмотра папки.

В начало страницы