Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Film Kalitesi/Film Boyutu

## Film Kalitesi/Film Boyutu

Video görüntüsü boyutu büyüdükçe, görüntü kalitesi yükselir. Saniyede kullanılan veri miktarı (ortalama bit hızı) ne kadar artarsa görüntü kalitesi o kadar yüksek olur.
Çekim modunda MENU (Ayarlar) (Çekim Ayarları) [Film formatı] öğelerine dokunarak bir film kayıt formatı seçin. [Ayrıntılar]
AVCHD formatında [Film Kalitesi]’ni, MP4 formatında ise [Film Boyutu]’nu ayarlayabilirsiniz.

#### Film Kalitesi (kayıt formatı: AVCHD)

1. MENU (Film Kalitesi) istenilen mod

KAYIT moduna bağlı olarak ekranın solunda gösterilen düğmeleri kullanarak ayarlayın.
Bu fotoğraf makinesi ile çekilen filmler AVCHD formatında, 60 alan/sn (1080 60i uyumlu aygıtlar) veya 50 alan/sn (1080 50i uyumlu aygıtlar) hızında, binişmeli (interlaced) modda, Dolby Digital sesle kaydedilirler.

| Video kalitesi | Ortalama bit oranı | Açıklama
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | 1920×1080 (60i/50i) boyutunda en yüksek resim kalitesinde çeker.
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | 1920×1080 (60i/50i) boyutunda yüksek resim kalitesinde çeker.
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | 1440×1080 (60i/50i) boyutunda standart resim kalitesinde çeker.

#### Film Boyutu (kayıt formatı: MP4)

1. MENU (Film Boyutu) istenilen boyut

KAYIT moduna bağlı olarak ekranın solunda gösterilen düğmeleri kullanarak ayarlayın.
Bu fotoğraf makinesiyle çekilen videolar MPEG-4 formatında, yaklaşık 30 kare/sn hızında (1080 60i uyumlu aygıtlar için) veya 25 kare/sn hızında (1080 50i uyumlu aygıtlar için), mp4 formatında, progressive (aşamalı) modda, AAC sesle kaydedilir.

| Video görüntü boyutu | Ortalama bit oranı | Açıklama
| MP4 12M | 12 Mbps | 1440×1080 boyutunda çeker
| MP4 6M | 6 Mbps | 1280×720 boyutunda çeker
| MP4 3M | 3 Mbps | VGA boyutunda çeker

Notlar

- [MP4 3M] görüntü boyutu seçildiği zaman, bir telefoto görüntü elde edilir.

- [AVC HD 24M (FX)] formatında kaydedilmiş videolardan AVCHD diskler oluşturduğunuz zaman, görüntü kalitesinin dönüştürülmesi zaman alır. [AVC HD 24M (FX)] videoları görüntü kalitesini dönüştürmeden saklamak için, Blu-ray diskler kullanın.

İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön