Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (İzleme) kullanımı > MENU öğeleri (İzleme) > Rötuş

## Rötuş

Kayıtlı bir görüntüye rötuş yapar ve yeni bir dosya olarak saklar.
Orijinal görüntü korunur.
DSC-WX70:

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın.

DSC-TX66:

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine dokunun.

1. MENU (Rötuş) istenilen mod.

1. Her bir moddaki işletim yöntemine göre rötuş yapın.

(Kırpma (Yeniden boyut. )) | Kayıttan gösterilen zum yapılmış görüntüyü kaydeder. / simgesine dokunun / / / ile noktayı ayarlayın [İleri] / ile kaydetmek için görüntü boyutunu seçin [İleri] [OK]. Kırpılan görüntülerin kalitesi bozulabilir. Kırpabileceğiniz görüntü boyutu görüntüye bağlı olarak değişebilir.
(Kırmızı Göz Düzeltme) | Flaşın neden olduğu kırmızı göz olgusunu düzeltir. Kırmızı göz düzeltme tamamlandıktan sonra [OK]’e dokunun. Görüntüye bağlı olarak kırmızı göz olgusunu düzeltemeyebilirsiniz.
(Yumuşak maskeleme) | Seçilen bir çerçeve içindeki görüntüyü keskinleştirir. İstediğiniz görüntünün rötuş yapılacak kısmına (çerçeve) dokunun [İleri] [OK]. Görüntüye bağlı olarak yeterli düzeltme uygulanamayabilir ve görüntü kalitesi düşebilir.

Not

- Aşağıdaki görüntülere rötuş yapamazsınız:

- Panoramik görüntüler

- 3D görüntüler

- Filmler

- Bir seri çekim grubunda gösterilen görüntüler

En üste geri dön