Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Görüntüleri bir TV cihazında izleme > Bir 3D TV’de 3D görüntüler izleme > Bir 3D TV’de 3D görüntüler izleme

## Bir 3D TV’de 3D görüntüler izleme

Fotoğraf makinesine 3D formatında kaydedilmiş 3D görüntüleri, fotoğraf makinesini bir HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) ile bir 3D TV’ye bağlayarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca TV cihazı ile verilen kullanma talimatlarına bakın.

1. Hem fotoğraf makinesini hem de TV cihazını kapatın.

1. Fotoğraf makinesinin HDMI konektörünü (A) ve HDMI jakını (B), HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) (C) kullanarak bağlayın.

1. TV cihazını açın ve girişi ayarlayın.

1. ON/OFF (Güç) düğmesine basın.

- DSC-WX70 kullanırken, fotoğraf makinesini açmak için (Kayıttan gösterme) düğmesine basın. 6 adımına gidin.

1. (Kayıttan gösterme) düğmesine dokunun (sadece DSC-TX66).

1. / simgelerine dokunarak (3D çekim) modu kullanılarak çekilmiş görüntüleri seçin.

1. (3D izleme) simgesine dokunun.

1. [OK]’e dokunun.

Fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüler TV ekranında gözükür.

1. / simgelerine dokunarak görüntüleri ve istenilen modu seçin.

Gstrm Kydrm pnrm görüntüsü. | 3D Panorama Taraması modunda çekilen görüntüleri kaydırarak kayıttan gösterir. Kayıttan göstermek/duraklatmak için simgesine, görüntüleri kaydırmak için / simgelerine dokunun. [16:9] görüntü boyutunda çekilen bir 3D görüntü kayıttan gösterilirken, kaydırarak kayıttan gösterim kullanılamaz.
Sürekli Oynatma | Sadece 3D görüntüleri sürekli şekilde kayıttan gösterir. Görüntüyü sonraki/önceki ile değiştirmek için / tuşlarına dokunun.
3D Görünümünden Çık | 3D kayıttan gösterimi bitirir.

- W/T (zum) düğmesiyle 3D hareketsiz görüntüler için zum ölçeğini değiştirebilirsiniz.

Notlar

- [3D izleme] modunu seçtiğiniz zaman, sadece 3D görüntüler gösterilir.

- Çekim yönü yukarı veya aşağı olarak ayarlanmış iken [3D panorama taraması] modunda çekilmiş bir görüntüyü kayıttan gösterirken görüntü TV'de yatay olarak kayıttan gösterilir.

- Fotoğraf makinesini ve bağlanacak donanımı çıkış terminallerini kullanarak bağlamayın. Fotoğraf makinesi ile cihaz çıkış terminalleri kullanılarak bağlanırsa video ve ses sinyalleri üretilmez. Böyle bir bağlantı fotoğraf makinesinde ve/veya bağlı donanımda arızaya neden olabilir.

- Bu işlev bazı TV’lerle doğru çalışmayabilir. Örneğin, TV’nizde video izleyemeyebilir, 3D modunda çıkış alamayabilir veya TV’den ses duyamayabilirsiniz.

- HDMI logosu olan bir HDMI Kablosu kullanın.

- Fotoğraf makinesini bir TV’ye bağlarken, fotoğraf makinesindeki mini jaka (DSC-WX70)/mikro jaka (DSC-TX66) ve TV jakına bağlanabilen bir HDMI Kablosu kullanın. HDMI konektörü olmayan bir TV'de görüntüleri izleyemezsiniz.

- Fotoğraf makinesinin bir HDMI Kablosuyla (ayrı olarak satılır) TV’ye bağlı olduğu durumda videolar çektiğiniz zaman belli bir süre sonunda fotoğraf makinesini korumak için kayıt otomatik olarak durdurulabilir.

- Fotoğraf makinesine bir HDMI kablosu bağladığınız zaman HDMI konektörü kapağının yeterince açık olduğundan emin olun (sadeceDSC-WX70).

İlgili Konu
3D izleme
HDMI Kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak bir HD TV’de görüntü izleme
En üste geri dön