Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Hareketsiz görüntüler çekme > Zum (Fotoğraflar)

## Zum (Fotoğraflar)

Kullanılabilir zum
Zum ölçeği
Çekim sırasında W/T (zum) düğmesi ile görüntüleri büyütür. Fotoğraf makinesinin optik zum özelliği görüntüleri 5 katına (5×) kadar büyütebilir.
Optik zum görüntüyü, orijinal kalitesini bozmadan büyütmenizi sağlar.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. W/T (zum) düğmesini kaydırın.

Düğmeyi, yakınlaştırmak için T tarafına, uzaklaştırmak için ise W tarafına kaydırın.
Not

- Aşağıdaki durumlarda çekim yaparken zum, W tarafına sabitlenir:

- [iPanorama Taraması] modunda

- [3D panorama taraması] modunda

- [Çok açılı tarama] modunda

- Yakına Odaklanma modunda (sadece DSC-TX66)

### Kullanılabilir zum

Yüksek büyütme yapacak şekilde zumlamak için belirli zum ayarlarını birleştirebilirsiniz. Ekrandaki simge kullandığınız zuma göre değişir.

1. Orijinal görüntü kalitesinde zumlama

(Optik zum ölçeği 5× büyütmeyi aşsa bile orijinal görüntü kalitesinde bozulma olmaksızın fotoğraflar çekebilirsiniz.)

1. () [Net Görüntü Zoom]:

Orijinal görüntü kalitesine yakın zumlama [Ayrıntılar]

1. (() [Dijital Zoom]:

Orijinal görüntü kalitesinin altında [Ayrıntılar]

| İşlem | Ayarlar | Zum çubuğu
A | Yalnız optik zum kullanımı | [Fotoğraf Boyutu]: [16M] (DSC-WX70) [18M] (DSC-TX66) [Net Görüntü Zoom]: [Kapalı] [Dijital Zoom]: [Kapalı] |
B | Fotoğrafları bozulma olmadan zumlama | [Fotoğraf Boyutu]: [16M] haricinde (DSC-WX70) [18M] haricinde (DSC-TX66) [Net Görüntü Zoom]: [Kapalı] [Dijital Zoom]: [Kapalı] |
C | [Net Görüntü Zoom] kullanarak net görüntüler çekme (orijinal görüntü kalitesine yakın) | [Net Görüntü Zoom]: [Açık] [Dijital Zoom]: [Kapalı] |
D | Maksimum zum aralığına zumlama | [Net Görüntü Zoom]: [Açık] [Dijital Zoom]: [Açık] [Net Görüntü Zoom] bazı ayarlar ile kullanılamayabilir. [Ayrıntılar] | [Net Görüntü Zoom] kullanılamadığında

### Zum ölçeği

Desteklenen zum ölçekleri, ayarlara veya görüntü boyutuna bağlı olarak farklıdır. Aşağıdaki tablo [Net Görüntü Zoom] ve [Dijital Zoom] [Açık] olarak ayarlandığı zamanki zum ölçeklerini özetlemektedir.
DSC-WX70:

Görüntü boyutu | İşlem
A: Optik zum | B: Bozulma olmayan aralıkla zum (5× optik zum dahil) | C: [Net Görüntü Zoom] [Açık] olarak zum | D: Maksimum zum ölçeğiyle*1 büyütme
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

DSC-TX66

Görüntü boyutu | İşlem
A: Optik zum | B: Bozulma olmayan aralıkla zum (5× optik zum dahil) | C: [Net Görüntü Zoom] [Açık] olarak zum | D: Maksimum zum ölçeğiyle*1 büyütme
18M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,7× | 13× | 26×
5M | 5× | 9,4× | 18× | 37×
VGA | 5× | 38× | 76× | 76×*2
16:9(13M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 25× | 51×

*1 Maksimum zum ölçeği bozulma yapmayan zum ölçeği (5× optik zum dahil), [Net Görüntü Zoom] ve [Dijital Zoom] birlikte kullanıldığında ulaşılabilen toplam zum büyütmesidir. Maksimum zum ölçeği ayarlara bağlı olarak değişir. Varsayılan ayarlar için olan maksimum zum ölçeği, [Net Görüntü Zoom] [Açık] olarak ayarlandığı zamanki ile aynıdır. [Ayrıntılar]
*2 [Fotoğraf Boyutu] [VGA] seçeneğine ayarlandığı zaman, [Dijital Zoom] sınırlıdır; maksimum zum ölçeği 72× (DSC-WX70)/76× düzeyindedir (DSC-TX66).
Notlar

- [Net Görüntü Zoom] için varsayılan ayar [Açık]’dır.

- [Dijital Zoom] için varsayılan ayar [Kapalı]’dır. Görüntüleri bozulmaya neden olsa bile büyütmek için [Dijital Zoom]’u [Açık] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

- [Fotoğraf Boyutu] için varsayılan ayar [16M] (DSC-WX70)/[18M] (DSC-TX66). Zum ölçeğini değiştirmek için, [Fotoğraf Boyutu] değerini değiştirin. [Ayrıntılar]

- Aşağıdaki durumlarda çekim yaparken optik zum dışındaki zum işlevleri kullanılamaz:

- [iPanorama Taraması] modunda

- [Resim Efekti] modunda

- [Arkaplan flulaştırma] modunda

- Gülümseme Deklanşörü işlevi etkinleştirildiği zaman.

- [Zamanlayıcı] işlevi [Tek Kişi Oto. Portreleme] veya [İki Kişi Oto. Portreleme] olarak ayarlandığı zaman.

- Sahne Seçiminde (Arka Işık Düzeltme HDR) modu seçildiğinde.

- Optik zum dışındakileri kullanırken Yüz Algılama işlevi çalışmaz.

En üste geri dön