Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Metraj Kipi

## Metraj Kipi

Pozlamayı belirlemek için öznenin hangi kısmının ölçüleceğini ayarlayan metraj modunu seçer.

1. MENU (Metraj Kipi) istenilen mod

| (Çoklu) | Birçok bölgeye ayırır ve her bir bölgeyi ölçer. Fotoğraf makinesi iyi dengelenmiş bir pozlama belirler (Çok alanlı metraj).
| (Merkez) | Görüntünün merkezini ölçer ve pozlamayı öznenin oradaki parlaklığına göre belirler (Merkez ağırlıklı metraj).
| (Nokta) | Öznenin bir kısmını ölçmek için hedefe yönelik nokta metrajı çapraz çizgilerini (A) özneye hizalayın (Nokta metrajı). Bu işlev özne arkadan ışık alıyorsa veya özne ile arka plan arasında kuvvetli bir kontrast varsa kullanışlıdır.

Not

- Video kaydederken [Nokta] seçilemez.

İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön