Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > Akıllı otomatik

## Akıllı otomatik

"Photo Creativity" (foto yaratıcılığı) arayüzünde (sadece DSC-TX66)
Sahne Tanıma Hakkında
Otomatik çekim modu işlevleri
Otomatik olarak yapılan ayarlarla hareketsiz görüntüler çekmenize olanak sağlar.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. (KAYIT modu) (Akıllı otomatik)

1. Deklanşörle çekim yapın.

### "Photo Creativity" (foto yaratıcılığı) arayüzünde (sadece DSC-TX66)

"Photo Creativity" sıradışı ekran arayüzüyle fotoğraf makinesini sezgisel kullanabileceğiniz bir moddur. Çekim modu (Akıllı otomatik) veya (Süper otomatik) olarak ayarlandığı zaman, ayarları kolayca değiştirerek görüntüler çekebilirsiniz.

1. (KAYIT modu) (Akıllı otomatik) öğesine dokunun.

1. (Yaratıcı Fotoğr.çılık) öğesine dokunun.

1. Ekranda istenilen öğeye dokunun.

(Parlaklık) | Parlaklığı ayarlar.
(Renk) | Rengi ayarlar.
(Canlılık) | Canlılığı ayarlar.
(Resim Efekti) | İstediğiniz efekte göre orijinal bir dokuyla bir fotoğraf çeker.
[AUTO]/[OFF] | [Yaratıcı Fotoğr.çılık] ayarları varsayılan ayarlara döner. (Parlaklık), (Renk) ve (Canlılık) ayarlarını değiştirdiğiniz zaman, ekranda [AUTO] görüntülenirken (Resim Efekti) ayarlarını değiştirdiğiniz zaman, [OFF] görüntülenir.

1. Ayarları değiştirmek için ekranda bir öğeye veya ölçeğe dokunun.

- 3 ve 4 adımlarını tekrarlayarak bazı ayarları birleştirebilirsiniz.

1. Hareketsiz görüntü çekimi yaparken: Deklanşörle çekim yapın.
   Videolar kaydederken: Kaydı başlatmak için (Film düğmesi)’ne dokunun.

Notlar

- [Yaratıcı Fotoğr.çılık] modunda videolar kaydettiğiniz zaman, kayıt sırasında ayarları değiştiremezsiniz.

- Fotoğraf makinesi modunu [Akıllı otomatik] moduna değiştirir veya makineyi kapatırsanız değiştirmiş olduğunuz ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

- [Süper otomatik] modunda görüntü çekerken [Yaratıcı Fotoğr.çılık] ayarlanırsa görüntüler üst üste bindirilemez.

### Sahne Tanıma Hakkında

Sahne Tanıma Akıllı Otomatik modunda çalışır. Bu işlev fotoğraf makinesinin çekim koşullarını otomatik olarak tanıyıp, çekim yapmasına olanak verir.

### Otomatik çekim modu işlevleri

Süper Otomatik modda, fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik modda olduğundan daha yüksek kaliteli bir görüntü çeker. Fotoğraf makinesi ayrıca tanınan sahneye göre çok sayıda görüntü çektikten sonra bu görüntülerin bir birleşimini de oluşturur (Üst üste bindirme çekimi).
Program Otomatik modu beyaz dengesi veya ISO ayarları gibi çeşitli çekim ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.

Kayıt Modu | Kullanıldığı zaman | Başlıca kısıtlı işlevler
(Akıllı otomatik) | Fotoğraf makinesinin çekim koşullarını otomatik olarak tanıyıp sürekli birkaç fotoğraf çekmesini istediğiniz zaman kullanın. | Zorunlu flaş
(Süper otomatik) | Az ışıklı veya ters ışıklı sahneler gibi zor koşullarda fotoğraf çekerken kullanın. (Akıllı otomatik) modunda olduğundan daha yüksek kalitede bir görüntü çekmek istediğiniz zaman kullanın. | Sürekli çekim, Gülümseme Deklanşörü
(Program Otomatik) | Otomatik ayarlanmış pozlama (hem örtücü hızı hem de diyafram açıklığı değeri) ile özel çekim ayarları kullanarak fotoğraf çekmek istediğiniz zaman kullanın. | Sahne Tanıma

Notlar

- [Akıllı otomatik] modunda, az ışıklı veya ters ışıklı sahneleri net olarak çekemeyebilirsiniz.

- [Süper otomatik] modunda, fotoğraf makinesi görüntüleri üst üste bindirdiği için bir görüntünün kaydedilmesi biraz zaman alabilir.

İlgili Konu
Sahne Tanıma
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön