Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (перегляд) > Пункти MENU (перегляд) > Надісл. через TransferJet (лише DSC-WX70)

## Надісл. через TransferJet (лише DSC-WX70)

Отримання зображень на фотоапарат за допомогою технології TransferJet
Використання пристроїв із підтримкою технології TransferJet, що продаються окремо
TransferJet – це бездротова технологія передачі даних на малій відстані, яка працює на основі встановлення зв’язку між двома поряд розташованими пристроями.
Щоб дізнатися, чи ваша модель фотоапарата підтримує функцію TransferJet, перевірте наявність позначки (TransferJet) на нижній панелі пристрою.
Використання карти пам’яті Memory Stick із TransferJet (продається окремо) забезпечує можливість передачі зображень між пристроями, які підтримують технологію TransferJet.
Докладніше про технологію TransferJet читайте в інструкції з використання, яка додається до карти пам’яті Memory Stick із підтримкою TransferJet.

1. Вставте у фотоапарат карту пам’яті Memory Stick із підтримкою технології TransferJet.

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. MENU (Надісл. через TransferJet) потрібний режим [OK]

1. Виконайте передачу зображень, розташувавши поруч позначки (TransferJet) фотоапарата та іншого пристрою.

Після встановлення зв’язку лунає звуковий сигнал.

(Це зображення) | Виконується надсилання поточного зображення, що відображається в режимі перегляду однієї фотографії.
(Декілька зображень) | Для надсилання можна вибрати кілька зображень. Виконавши крок 2, виберіть зображення для надсилання і торкніться його. Щоб скасувати вибір, знову торкніться зображення для скасування позначки .

Примітки

- Пересилати можна лише фотознімки.

- Одночасно можна пересилати до 10 зображень. У випадку 3D-зображень передаються обидва файли MPO та JPEG. Залежно від пристрою, що приймає, можна передавати до 20 знімків.

- Виберіть для технології [TransferJet] значення [Увімк.] у меню (Налаштування). [Додатково]

- В літаку встановіть для [TransferJet] значення [Вимк.] в пункті (Налаштування). [Додатково] Також дотримуйтесь правил, які встановлено для вашого місцезнаходження.

- Якщо передачу даних не вдається виконати упродовж 30 секунд, зв’язок розривається. У такому разі натисніть [Так] і ще раз розташуйте поруч позначки (TransferJet) обох пристроїв.

- Карта пам’яті Memory Stick із підтримкою технології TransferJet та фотоапарати з підтримкою технології TransferJet продаються не у всіх країнах і регіонах у зв’язку з обмеженнями, передбаченими місцевим законодавством.

- Перебуваючи за межами країни, де було придбано фотоапарат, встановлюйте для функції [TransferJet] значення [Вимк.]. Залежно від країни чи регіону в разі використання функції TransferJet ви можете понести відповідальність відповідно до місцевих правил, які передбачають обмеження щодо випромінення електромагнітних хвиль.

### Отримання зображень на фотоапарат за допомогою технології TransferJet

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. Для отримання зображень на фотоапарат, розташуйте поруч позначки (TransferJet) фотоапарата та пристрою, із якого надсилаються зображення.

Після встановлення зв’язку лунає звуковий сигнал.
Поради щодо успішного надсилання та отримання даних
Розташуйте поруч позначки (TransferJet) фотоапарата та іншого пристрою.

- Швидкість передачі даних залежить від кута, під яким зіставлено позначки (TransferJet) обох пристроїв.

- Можливо доведеться змінити положення чи кут нахилу фотоапарата для отримання зв’язку з іншим пристроєм.

- Надсилання та отримання даних буде ефективнішим, якщо розташувати позначки (TransferJet) обох пристроїв паралельно, як це показано на малюнку.

Примітки

- Лише зображення, які відтворюються на фотоапараті, можна надіслати або отримати.

- Цей фотоапарат може приймати лише файли формату MPO та JPEG.

- Якщо під час збереження зображень станеться помилка бази даних фотоапарата, відобразиться екран відновлення бази даних.

- Зображення, які неможливо зареєструвати у базі даних фотоапарата, можна переглянути в режимі [Перегляд папок (фото)].

### Використання пристроїв із підтримкою технології TransferJet, що продаються окремо

Використання додаткових пристроїв із підтримкою технології TransferJet розширює можливості передачі даних, даючи змогу надсилати фотознімки на ПК.
Докладніше читайте в інструкції до пристрою з підтримкою TransferJet.

- Використовуючи пристрої з підтримкою технології TransferJet, зверніть увагу на такі моменти.

- Перед використанням встановіть фотоапарат у режим відтворення.

- Якщо зображення не відображається, натисніть MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Налаштуван. LUN] [Один].

- Під час з’єднання пристроїв дані неможливо записати на фотоапарат або видалити з нього.

- Не розривайте з’єднання під час імпортування зображень у програму «PlayMemories Home».

Пов’язані розділи
TransferJet (лише DSC-WX70)
Стандарт TransferJet (лише DSC-WX70)
Нагору