Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Інтелект. авторег.

## Інтелект. авторег.

Режим «Творче фото» (лише DSC-TX66)
Про режим розпізнавання сцени
Функції режимів автоматичної зйомки
Дозволяє здійснювати фотозйомку із автоматично відрегульованими налаштуваннями.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. (Режим ЗАПИСУ) (Інтелект. авторег.)

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Режим «Творче фото» (лише DSC-TX66)

«Творче фото» – це режим, у якому можна користуватися фотоапаратом інтуїтивно завдяки незвичному екрану. Якщо для режиму зйомки вибрано параметр (Інтелект. авторег.) або (Супер авторегулюв.), можна легко змінити налаштування і знімати.

1. Торкніться (Режим ЗАПИСУ) (Інтелект. авторег.).

1. Торкніться (Творче фото).

1. Торкніться потрібного пункту на екрані.

(Яскравість) | Налаштування яскравості.
(Колір) | Налаштування кольору.
(Яскравість) | Налаштування яскравості (насиченості кольору).
(Ефект картини) | Зйомка фотографій з оригінальною текстурою відповідно до вибраного ефекту.
[AUTO]/[OFF] | Налаштування режиму [Творче фото] буде скинуто до стандартних значень. У разі зміни значень параметрів (Яскравість), (Колір) та (Яскравість) на екрані відображається [AUTO], а в разі зміни значень параметра (Ефект картини) на екрані відображається [OFF].

1. Торкніться шкали або пункту на екрані, щоб змінити налаштування.

- Деякі налаштування можна поєднати, повторивши кроки 3 та 4.

1. Під час фотозйомки: Знімайте за допомогою кнопки спуску шторки.
   Під час відеозйомки: Щоб почати запис, натисніть (Кнопка відеозйомки).

Примітки

- Під час зйомки відео в режимі [Творче фото] змінювати налаштування неможливо.

- Якщо вибрати режим [Інтелект. авторег.] або вимкнути фотоапарат, змінені налаштування буде скинуто до стандартних значень.

- Якщо вибрано параметр [Творче фото], і фотозйомка відбувається у режимі [Супер авторегулюв.], накладання зображень неможливе.

### Про режим розпізнавання сцени

Режим розпізнавання сцени працює у режимі інтелектуального авторегулювання. Ця функція дозволяє автоматично розпізнати умови зйомки і відзняти зображення.

### Функції режимів автоматичної зйомки

Режим «Супер авторегулюв.» забезпечує кращу якість зображення, ніж режим «Інтелект. авторег.». Крім того, виконується зйомка кількох зображень на основі розпізнаної сцени, після чого ці зображення об’єднуються (зйомка з накладанням).
Режим «Авто згідно з програмою» дозволяє змінити налаштування зйомки, наприклад, налаштування балансу білого або чутливості ISO.

Режим ЗАПИСУ | Використання | Основні недоступні функції
(Інтелект. авторег.) | Використовуйте цей режим для автоматичного розпізнавання умов зйомки фотоапаратом і безперервної зйомки деяких зображень. | Примусовий спалах
(Супер авторегулюв.) | Використовуйте цей режим у складних умовах зйомки, наприклад в умовах слабкого освітлення або підсвітки. Використовуйте цей режим для забезпечення кращої якості зображення порівняно з якістю у режимі (Інтелект. авторег.). | Безперервна зйомка, Зйомка посмішки
(Авто згідно з програмою) | Використовуйте цей режим для зйомки з власними налаштуваннями та автоматичним налаштуванням експозиції (як витримки, так і значення діафрагми). | Розпізнавання сцени

Примітки

- Знімки, зроблені в режимі [Інтелект. авторег.] в умовах слабкого освітлення або підсвітки, можуть бути нечіткими.

- Для збереження зображення у режимі [Супер авторегулюв.] потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення.

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору