Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розпізнавання сцен

## Розпізнавання сцен

Додатковий режим
Фотоапарат автоматично виявляє умови зйомки, а тоді знімає. Коли буде виявлено рух, чутливість ISO збільшиться відповідно до руху, щоб зменшити розмитість об’єкта. Коли фотоапарат встановлено у режим інтелектуального авторегулювання, можна вибрати режим [Розширений], у якому фотоапарат автоматично знімає два зображення.
У режимі розпізнавання сцени розташування піктограми, відображеної на екрані, залежить від того, що саме розпізнає фотоапарат: сцену чи умови. Якщо фотоапарат розпізнає сцену, у першому рядку з’являються такі піктограми та позначки: (Портрет), (Дитина), (Нічний портрет), (Нічна Сцена), (Портрет з підсвіткою), (Підсвітка), (Пейзаж), (Макро), (Фокус крупним планом) (лише DSC-TX66), (Прожектор) або (Низька освітленість). Якщо фотоапарат розпізнає умови, у другому рядку відображатимуться такі піктограми: (штатив) або (рух). Фотоапарат може розпізнавати сцену та умови як одночасно, так і окремо.

1. (Режим ЗАПИСУ) (Інтелект. авторег.)

1. MENU (Розпізнавання сцен) потрібний режим

| (Авто) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування і здійснить зйомку зображення.
| (Розширений) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування. Якщо фотоапарат розпізнає (Нічна Сцена), (Нічний портрет), (Підсвітка) або (Портрет з підсвіткою), він автоматично змінює налаштування і виконує зйомку іншого зображення. Якщо виконувати послідовну зйомку двох зображень підряд, позначка + на піктограмі стане зеленою. Після зйомки двох кадрів поспіль обидва зображення відобразяться на екрані поряд. Якщо увімкнено функцію [Уникн. закрит. очей], буде автоматично відзнято 2 зображення та вибрано зображення об’єкта зйомки з відкритими очима. [Додатково]

Примітки

- Функція розпізнавання сцени не працює, якщо під час зйомки використовується будь-яка функція масштабування, окрім функції оптичного масштабування.

- У режимі стеження фокуса не розпізнаються такі сцени: (Портрет), (Дитина), (Нічний портрет) та (Портрет з підсвіткою).

- Доступні такі налаштування спалаху: [Авто] та [Вимк.].

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватись.

- Якщо вібрація навколишнього середовища буде передаватись фотоапарату та одночасно розпізнано умови (штатив) і (Нічна Сцена), фотоапарат може не розпізнати умову (штатив).

- Якщо сцена одночасно розпізнається як (штатив) і (Нічна Сцена), застосовується довга витримка. Під час зйомки тримайте фотоапарат нерухомо.

### Додатковий режим

У режимі [Розширений] фотоапарат здійснює зйомку двох зображень поспіль із іншими налаштуваннями, наведеними далі, якщо пристрій розпізнає сцени (Нічна Сцена), (Нічний портрет), (Підсвітка) або (Портрет з підсвіткою), які виявляють тенденцію до розмитості. Можна вибрати потрібне зображення із двох знятих.

| Перше зображення* | Друге зображення
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з підвищеною чутливістю і зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронності, коли спалах спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з підвищеною чутливістю з орієнтуванням на обличчя та зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з іще довшою витримкою без підвищення чутливості
| Зйомка зі спалахом | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності фону
| Зйомка зі спалахом, який спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності обличчя і фону

* Якщо для параметра [Спалах] встановлено значення [Авто].
Що таке функція уникнення закритих очей?
Коли вибрано режим [Розширений], фотоапарат автоматично виконує послідовну зйомку двох зображень* у разі розпізнавання сцени (Портрет) або (Дитина). Фотоапарат автоматично вибере, відтворить і запише зображення, на якому об’єкт не кліпнув очима. Якщо очі заплющені на обох зображеннях, з’явиться повідомлення «Виявлено закриті очі».
*окрім випадків, коли спрацьовує спалах/встановлено довгу витримку.
Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору