Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Батарея і живлення

## Батарея і живлення

Неможливо вставити у фотоапарат батарею.

- Упевніться, що батарея встановлюється в належному напрямку, і вставляйте батарею, доки важіль виштовхування батареї не буде заблоковано.

Фотоапарат не вмикається.

- Після того, як батарею було встановлено у фотоапарат, може знадобитися деякий час для початку подачі живлення.

- Перевірте, чи правильно встановлено батарею.

- Батарея розряджається, навіть якщо не користуватися фотоапаратом. Зарядіть фотоапарат перед використанням.

- Перевірте, чи використовується батарея NP-BN або NP-BN1.

Живлення раптово вимикається.

- З метою захисту, залежно від температури фотоапарата і батареї, живлення може вимкнутись автоматично. У такому випадку перед вимкненням фотоапарата на екрані відобразиться повідомлення.

- Якщо не користуватися увімкненим фотоапаратом протягом певного періоду часу, коли для параметра [Еко-режим] вибрано значення [Стандартний] або [Максимум], він автоматично вимикається для заощадження ресурсу батареї. Увімкніть фотоапарат ще раз.

- Якщо не користуватися увімкненим фотоапаратом протягом певного періоду часу, коли для параметра [Еко-режим] вибрано значення [Вимк.], або якщо до фотоапарата під’єднано адаптер змінного струму, екран автоматично гасне для запобігання вигорянню. Торкніться екрана, щоб увімкнути його. (Лише DSC-TX66)

На індикаторі неправильно відображається залишковий заряд батареї.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури.

- Із часом та внаслідок частого використання ємність батареї потроху зменшується. Якщо тривалість роботи батареї суттєво зменшилась, можливо, варто замінити її на нову.

Під час заряджання батареї блимає індикатор живлення/заряджання на фотоапараті.

- Перевірте, чи використовується батарея NP-BN або NP-BN1.

- Індикатор живлення/заряджання на фотоапараті блимає час від часу, якщо використовується батарея, якою тривалий час не користувалися. У таких випадках потрібно вийняти батарею з фотоапарата і встановити її ще раз.

- Детальну інформацію читайте в розділі «Батарея». [Додатково]

Батарея не заряджена, навіть якщо індикатор живлення/заряджання вимкнено, і заряджання завершено.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури. Батарею слід заряджати за відповідної температури від 10°C до 30°C.

Нагору