Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Kvalita videa/Velikost videa

## Kvalita videa/Velikost videa

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím vyšší je kvalita snímku.
Formát nahrávání videa zvolte stisknutím MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Formát videa] v režimu snímání. [Detaily]
Pokud je [Formát videa] [AVCHD], zvolte velikost videa v [Kvalita videa], a pokud je [Formát videa] [MP4], vyberte v [Velikost videa].

#### Kvalita videa (nahrávací formát: AVCHD)

1. MENU [Kvalita videa] požadovaný režim

Videa pořízená tímto fotoaparátem se nahrávají ve formátu AVCHD při asi 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital, ve formátu AVCHD.

| Kvalita videa | Průměrná bitová rychlost | Popis
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snímá při maximální kvalitě obrazu velikosti 1920×1080
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snímá při vysoké kvalitě obrazu velikosti 1920×1080
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snímá při standardní kvalitě obrazu velikosti 1440×1080

#### Velikost snímku videa (nahrávací formát: MP4)

1. MENU [Velikost videa] požadovaná velikost

Videa pořízená tímto fotoaparátem jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresívním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Velikost snímku videoklipu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Snímá při velikosti 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost snímku [MP4 3M], bude snímek vypadat jako z teleobjektivu.

- Disky AVCHD nelze vytvářet z videa nahraného v kvalitě [AVC HD 24M (FX)]. Videa v kvalitě [AVC HD 24M (FX)] uložte na disky Blu-ray.

Zpět nahoru