Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Fejlfinding > Batteri og strøm

## Batteri og strøm

Batteriet kan ikke indsættes i kameraet.

- Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløser-mekanismen låses.

Kameraet kan ikke tændes.

- Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.

- Sørg for at kontrollere, at batteriet er sat korrekt i.

- Batteriet er afladet. Oplad batteriet.

- Batteriterminalerne er beskidte. Tør forsigtigt snavs af med en blød klud.

- Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN1.

Strømmen slukker pludseligt.

- Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås fra.

- Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, og [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina], slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd for kameraet igen.

Indikatoren for resterende opladning er forkert.

- Dette sker, når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.

- Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette angivelsen. Indikatoren for resterende opladning er muligvis ikke korrekt under visse forhold.

- Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.

Strøm-/opladelampen på kameraet blinker under opladning af batteriet.

- Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN1.

- Strøm-/opladelampen på kameraet blinker uregelmæssigt, når du anvender et batteri, som ikke har været brugt i lang tid. I sådanne tilfælde skal du tage batteriet ud af kameraet og indsætte det igen.

- Se "Batteri" [Detaljer] angående flere oplysninger.

Batteriet er ikke opladt, selvom strøm-/opladelampen slukker, og opladningen er afsluttet.

- Dette sker, når du oplader batteriet på et ekstremt varmt eller koldt sted. Oplad batteriet inden for det passende temperaturområde for opladning på mellem 10°C og 30°C.

Tilbage til top