Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af 3D-funktioner > Optagelse af 3D-billeder > 3D-panorama

## 3D-panorama

Der optages flere billeder, mens kameraet bevæges, og disse billeder sættes sammen til et 3D-billede. Det optagede billede kan afspilles på et 3D-TV.

1. Indstil tilstandsvælgeren til (Sweep Panorama)..

1. Drej på kontrolhjulet for at vælge (3D-panorama). [Detaljer]

1. Vælg en optageretning med kontrolhjulet.

1. Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv, der skal optages, og tryk på udløserknappen.

- Et sort, halvgennemsigtigt område (A) kan muligvis ikke optages.

1. Panorer kameraet hen til slutningen af guiden (B), som vist med angivelsen på LCD-skærmen.

Tips til optagelse i 3D-panorama-tilstand
Panorer kameraet langsomt for at tage 3D-billeder på korrekt vis. (Sigt efter en 5-sekunders halvcirkel.)
Hvis du panorerer for hurtigt eller for langsomt, vises der en meddelelse på LCD-skærmen.
Vi anbefaler, at du øver dig adskillige gange inden optagelse.
Stillestående motiver passer bedst til 3D-optagelser.

- Bestem scenen og tryk halvt ned på udløserknappen, så du kan låse fokuseringen, eksponeringen og hvidbalancen. Tryk derefter udløserknappen helt ned og panorer kameraet.

Bemærkninger

- 3D-optagelse er ikke egnet i følgende situationer:

- Når der er et stort motiv

- Motiver i bevægelse

- Når hovedmotivet er for tæt på kameraet

- Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne

- 3D-billeder består af en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en af filerne slettes på din pc, fungerer kameraet muligvis ikke ordentligt.

- Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage et helt 3D-billede.

- Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende.

- Under dårlige lysforhold kan billederne blive slørede. Det anbefales, at du optager billeder udenfor under lyse forhold.

- Under flimrende lys som f.eks. fluorescerende lys er det eventuelt ikke muligt at optage i 3D.

- Hvis hele billedvinklen på 3D-optagelsen og billedvinklen, når AE/AF blev låst, er ekstremt forskellige i lysstyrke, farve eller fokusering, kan optagelsen ikke gennemføres ordentligt. Hvis dette sker, skal du ændre placeringen af AE/AF-låsen og forsøge igen.

- 3D-optagelse annulleres muligvis i følgende situationer:

- Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt.

- Når kameraet ryster for meget.

Relateret emne
Visning af 3D-billeder på et 3D-TV
Tilbage til top