Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Fokusnachführung

## Fokusnachführung

Die Kamera verfolgt das Motiv und stellt den Fokus automatisch ein, bis Sie den Auslöser halb niederdrücken, selbst wenn sich das Motiv bewegt.

1. Drücken Sie am Steuerrad.

Der Zielrahmen erscheint.

1. Richten Sie den Zielrahmen auf das zu fokussierende Motiv, und drücken Sie .

Die Nachführung beginnt.

1. Drücken Sie den Auslöser halb nieder.

Motivposition, Fokus und Belichtung werden gespeichert.

1. Drücken Sie den Auslöser ganz nieder, um zu fotografieren.

1. Um die Fokusnachführung vor der Aufnahme aufzuheben, drücken Sie erneut.

Verfolgen eines Gesichts
Wenn Sie die Fokusnachführfunktion bei aktivierter Gesichtserkennungsfunktion benutzen, können Sie ein Gesicht, dem Sie den Vorrang geben wollen, auswählen und in der Kamera registrieren. Selbst wenn das registrierte Gesicht zwischenzeitlich vom LCD-Monitor verschwindet, fokussiert die Kamera auf das registrierte Gesicht, sobald es wieder auf dem LCD-Monitor erscheint.

- Wenn ein bestimmtes Gesicht im Kameraspeicher registriert ist und Sie die Lächelauslöserfunktion benutzen, sucht die Kamera nur nach dem Lächeln dieses Gesichts.

Hinweise

- In den folgenden Situationen kann es vorkommen, dass die Fokusnachführung den Fokus nicht speichert, das Motiv verliert oder ein anderes Motiv verfolgt:

- Das Motiv bewegt sich zu schnell.

- Das Motiv ist zu klein oder zu groß.

- Das Motiv hat die gleiche Farbe wie der Hintergrund.

- Unter schwachen Beleuchtungsverhältnissen.

- Unter Bedingungen mit schwankender Helligkeit.

- Bei Verwendung des Digitalzooms ist die Fokusnachführfunktion nicht verfügbar.

- Die Fokusnachführung wird automatisch aufgehoben, wenn das Motiv vom Monitor verschwindet oder nicht verfolgt werden konnte. Handelt es sich bei dem Ziel der Fokusnachführung jedoch um ein bestimmtes Gesicht, verfolgt die Kamera dieses Gesicht, selbst wenn es vom Monitor verschwindet.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben