Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Warnanzeigen und Meldungen > Meldungen

## Meldungen

Falls eine der folgenden Meldungen erscheint, folgen Sie den Anweisungen.

- Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku unverzüglich auf. Je nach den Benutzungsbedingungen oder dem Akkutyp kann die Anzeige blinken, selbst wenn noch eine Akku-Restzeit von 5 bis 10 Minuten übrig ist.

Nur kompatible Batterie benutzen.

- Ein anderer Akku als NP-BN1 (mitgeliefert) ist eingesetzt.

Kamera wird zu heiß. Abkühlen lassen.

- Die Kameratemperatur ist gestiegen. Die Kamera schaltet sich u. U. automatisch aus, oder Filmaufnahme ist eventuell nicht möglich. Lassen Sie die Kamera an einem kühlen Ort liegen, bis die Temperatur gesunken ist.

Interner Speicherfehler

- Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

Speicherkarte erneut einstecken.

- Die eingesetzte Speicherkarte kann nicht in der Kamera verwendet werden. [Details]

- Der Kontaktteil der Speicherkarte ist verschmutzt.

- Die Speicherkarte ist beschädigt.

Speicherkarte nicht korrekt formatiert.

- Die eingesetzte Speicherkarte kann nicht in der Kamera verwendet werden. [Details]

Die ordnungsgemäße Aufnahme oder Wiedergabe von Bildern ist mit dieser Speicherkarte u. U. nicht möglich.

- Die eingesetzte Speicherkarte kann nicht in der Kamera verwendet werden. [Details]

Pufferüberlauf. Schreibvorgang auf die Medien konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden.

- Wenn Sie eine Speicherkarte verwenden, die wiederholt bespielt und gelöscht oder auf einer anderen Kamera formatiert worden ist, kann die Datenschreibgeschwindigkeit zu niedrig sein. Sichern Sie zuerst alle auf der Karte gespeicherten Daten auf einem Computer, und formatieren Sie dann die Karte neu, bevor Sie sie benutzen. [Details]

- Die Schreibgeschwindigkeit der von Ihnen verwendeten Speicherkarte ist für Filmaufnahmen unzureichend. Verwenden Sie einen „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) oder eine SD-Karte (Klasse 4 oder schneller).

Speicherkarte schreibgeschützt. Bitte überprüfen.

- Sie benutzen eine Speicherkarte mit Schreibschutzschieber, der sich in der Stellung LOCK befindet. Stellen Sie den Schieber auf die Aufnahmeposition.

Diese Speicherkarte ist schreibgeschützt.

- Die Kamera kann keine Bilder auf dieser Speicherkarte aufzeichnen oder von ihr löschen.

Schreiben auf Speicherkarte wurde nicht korrekt beendet Daten wiederherstellen

- Setzen Sie die Speicherkarte wieder ein, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Keine Bilder

- Es sind keine wiedergabefähigen Bilder im internen Speicher aufgezeichnet.

- Es sind keine wiedergabefähigen Bilder in diesem Ordner auf der Speicherkarte vorhanden.

Keine Standbilder

- Es sind keine 3D-Bilder vorhanden, die im Modus [3D-Betrachtung] wiedergegeben werden können.

- Der ausgewählte Ordner oder das Datum enthält keine Datei, die in einer Diaschau wiedergegeben werden kann.

Nicht erkannte Datei gefunden

- Sie haben versucht, einen Ordner zu löschen, der eine Datei enthält, die nicht auf dieser Kamera wiedergegeben werden kann. Löschen Sie die Datei auf einem Computer, bevor Sie den Ordner löschen.

Ordnerfehler. Aufnahme in den ausgewählten Ordner nicht möglich. Bitte wählen Sie einen anderen Ordner aus.

- Ein Ordner mit der gleichen Nummer auf den ersten drei Stellen existiert bereits auf der Speicherkarte (zum Beispiel: 123MSDCF und 123ABCDE). Wählen Sie einen anderen Ordner [Details], oder legen Sie einen neuen Ordner [Details] an.

Keine weiteren Ordner erstellbar.

- Ein Ordner, dessen Name mit „999“ beginnt, existiert bereits auf der Speicherkarte. Wenn das der Fall ist, können Sie keine Ordner anlegen.

Ordnerinhalte leeren

- Sie haben versucht, einen Ordner zu löschen, der eine oder mehr Dateien enthält. Löschen Sie zunächst alle Dateien, und dann den Ordner.

Ordner geschützt.

- Sie haben versucht, einen Ordner zu löschen, der auf einem Computer schreibgeschützt wurde.

Dateifehler.

- Ein Fehler ist während der Bildwiedergabe aufgetreten.
  Die einwandfreie Wiedergabe von Dateien, die auf einem Computer verarbeitete Bilder oder mit anderen Kameras aufgenommene Bilder enthalten, auf dieser Kamera kann nicht garantiert werden.

Nur-Lese-Ordner

- Sie haben einen Ordner ausgewählt, der nicht als Aufnahmeordner in der Kamera verwendet werden kann. Wählen Sie einen anderen Ordner aus. [Details]

Datei geschützt

- Heben Sie den Schutz auf. [Details]

Bildgröße zu groß

- Sie haben versucht, ein Bild wiederzugeben, dessen Größe mit der Kamera nicht wiedergegeben werden kann.

Gesicht für Retuschierung nicht erkennbar

- Manche Bilder lassen sich u. U. nicht retuschieren.

(Verwacklungswarnanzeige)

- Das Bild kann bei unzureichender Beleuchtung verwackelt werden. Benutzen Sie den Blitz, oder montieren Sie die Kamera auf ein Stativ, um sie zu stabilisieren.

MP4 12M wird mit dieser Speicherkarte nicht unterstützt.
MP4 6M wird mit dieser Speicherkarte nicht unterstützt.

- Für Filmaufnahmen wird empfohlen, einen „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), einen „Memory Stick PRO-HG Duo“ oder eine SD-Karte (Klasse 4 oder schneller) zu verwenden.

Aus- und wieder einschalten

- Es liegt eine Funktionsstörung im Objektiv vor.

Maximale Bilderanzahl bereits gewählt.

- Bei Verwendung von [TransferJet] können bis zu 10 Dateien ausgewählt werden.

- Bei Verwendung von [Mehrere Bilder] können bis zu 100 Dateien ausgewählt werden.

- Bis zu 999 Dateien können mit dem Symbol (Druckauftrag) versehen werden.

Musikwiedergabe-Fehler

- Löschen Sie die Musikdatei, oder ersetzen Sie sie durch eine normale Musikdatei.

- Führen Sie [Musik leeren] aus, und laden Sie dann eine neue Musikdatei herunter.

Musikspeicher-Formatierfehler

- Führen Sie [Musik leeren] aus.

Vorgang ist für nicht unterstützte Dateien nicht ausführbar.

- Bilddateien, die mit einem Computer bearbeitet wurden, oder Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, können nicht der Verarbeitung und anderen Bearbeitungsfunktionen der Kamera unterzogen werden.

Bilddatenbank-Datei wird vorbereitet. Bitte warten.

- In Fällen, in denen Bilder auf einem PC usw. gelöscht worden sind, stellt die Kamera die Datumsinformation usw. wieder her.

- Die notwendige Bilddatenbankdatei wird nach der Formatierung der Speicherkarte erstellt.

- Die Anzahl der Bilder überschreitet die Zahl, für die Datumsverwaltung in einer Datenbankdatei durch die Kamera möglich ist. Um zusätzliche Bilder in der Bilddatenbankdatei zu registrieren, löschen Sie Bilder in [Datums-Ansicht].

Inkonsistenzen in der Bilddatenbank- Datei gefunden. Daten wiederherstellen.

- AVCHD-Filme können nicht aufgenommen oder wiedergegeben werden, weil die Bilddatenbankdatei verfälscht ist. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Bilddatenbankdatei wiederherzustellen.

- Aufzeichnung in die Bilddatenbankdatei der Kamera oder Wiedergabe mit [Datums-Ansicht] ist nicht möglich. Benutzen Sie „PMB“, um alle Bilder auf einem PC zu sichern und eine Speicherkarte oder den internen Speicher wiederherzustellen.

Bilddatenbankdatei-Fehler. Datenwiederherstellung nicht möglich.

- Importieren Sie alle Bilder mithilfe von „PMB“ zum Computer, und formatieren Sie die Speicherkarte oder den internen Speicher.
  Um die Bilder erneut mit der Kamera wiederzugeben, exportieren Sie die importierten Bilder mit „PMB“ zur Kamera. [Details]

Aufnahmefunktion ist wegen hoher interner Temperatur nicht verfügbar.

- Die Kameratemperatur ist gestiegen. Bilder können erst wieder aufgenommen werden, nachdem die Temperatur gesunken ist.

Die Aufnahme wurde wegen erhöhter Kameratemperatur gestoppt.

- Die Filmaufnahme wurde aufgrund eines Temperaturanstiegs gestoppt. Bitte warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist.

- Bei lang andauernder Filmaufnahme steigt die Kameratemperatur. Unterbrechen Sie in diesem Fall die Filmaufnahme.

Verbindung fehlgeschlagen

- Überprüfen Sie den TransferJet-Empfangsanschluss, und achten Sie auf korrekte Datenübertragung. [Details]

Einige Dateien wurden nicht gesendet
Einige Dateien wurden nicht empfangen

- Entweder wurde die Kommunikation während der Bildübertragung unterbrochen, oder die Übertragung wurde unterbrochen, weil der Gerätespeicher voll ist. Überprüfen Sie die verfügbare Speicherkapazität, und versuchen Sie, die Daten erneut mit TransferJet zu übertragen.

- Manche Bilder lassen sich u. U. nicht empfangen.

Zurück nach oben