Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de las funciones 3D > Toma de imágenes 3D > Barrido panorámico 3D

## Barrido panorámico 3D

Mientras la cámara se mueve se graban múltiples imágenes, y esas imágenes se compilan en una imagen 3D. La imagen grabada se puede reproducir en un televisor 3D.

1. Ajuste el conmutador de modo a (Barrido panorámico).

1. Gire el anillo de control para seleccionar (Barrido panorámico 3D). [Detalles]

1. Seleccione una dirección de toma de imagen con el anillo de control.

1. Alinee la cámara con el extremo del motivo que quiere tomar y pulse el botón del disparador.

- Es posible que una porción negra, transluciente (A) no se grabe.

1. Desplace panorámicamente la cámara hasta el final de la guía (B), siguiendo la indicación en la pantalla LCD.

Observaciones para tomar en modo barrido panorámico 3D
Para tomar imágenes 3D correctamente, haga un barrido con la cámara lentamente. (Intente abarcar un semicírculo en 5 s (segundo). )
Si hace el barrido muy rápida o lentamente, se visualizará un mensaje en la pantalla LCD.
Le recomendamos que practique varias veces antes de tomar la imagen.
Los motivos en reposo son los más apropiados para tomas 3D.

- Determine la escena y pulse el botón del disparador hasta la mitad, de forma que pueda bloquear el enfoque, la exposición y el balance del blanco. Después, pulse el botón del disparador a fondo y desplace la cámara panorámicamente.

Notas

- La toma 3D no es apropiada para las situaciones siguientes:

- Cuando hay un motivo grande

- Motivos moviéndose

- Cuando el motivo principal está muy cerca de la cámara

- Imágenes con muy poco contraste tal como el cielo, una playa arenosa, o césped

- Las imágenes 3D consisten en un archivo JPEG y un archivo MPO. Si elimina cualquiera de los archivos en su PC, es posible que la cámara no funcione correctamente.

- Si no puede desplazar la cámara panorámicamente a través de todo el motivo dentro del tiempo disponible, se mostrará un área gris en la imagen compuesta. Si ocurre esto, mueva la cámara más rápidamente para grabar una imagen 3D completa.

- Dado que para la composición se unen varias imágenes, la parte de la unión no se grabará uniformemente.

- En condiciones de poca luz, es posible que las imágenes se desenfoquen. Se recomienda que tome las imágenes con luz brillante en exteriores.

- Bajo luces que parpadeen, tales como luces fluorescentes, es posible que la toma 3D no tenga éxito.

- Si todo el ángulo de visión de la toma 3D y el ángulo de visión cuando el AE/AF estaba bloqueado son muy diferentes en brillo, color y enfoque, la toma no tendrá éxito. Si ocurre esto, cambie el lugar del bloqueo AE/AF e inténtelo otra vez.

- Es posible que la toma 3D se cancele en las siguientes situaciones:

- Desplaza la cámara panorámicamente demasiado rápida o lentamente.

- Hay mucho temblor de la cámara.

Tema relacionado
Visionado de imágenes 3D en un televisor 3D
Volver al principio