Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Sarjan asetukset

## Sarjan asetukset

Voit valita kuvaustilaksi Yksi (yksittäiskuva)- tai Sarja-tilan.

1. Paina säädinpyörässä (Sarjan asetukset).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

| (Yksi) | Kamera ottaa yhden kuvan.
| (Sarja) | Kamera ottaa enintään 10 peräkkäistä kuvaa yhtenä sarjana, kun suljinpainike pidetään painettuna.

Huomautuksia

- [Salamavalo]-asetuksena on [Pois].

- Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on 10 kuvaa.

- [Tarkennus], [Valkotasap.], ja [EV ] säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.

- Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

- Sisäiseen muistiin tallennettaessa asetetaan kuvakooksi [VGA].

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Sarjakuvausväli
Takaisin ylös