Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Détection de visage

## Détection de visage

Lorsque la fonction Détection de visage est utilisée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et ajuste automatiquement les paramètres de mise au point, flash, exposition, balance des blancs et atténuation des yeux rouges.
Lorsque l’appareil détecte plus d’un sujet, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU (Détection de visage) le mode souhaité

| (Désact) | La Détection de visage ne peut pas être utilisée.
| (Auto) | Sélectionne le visage sur lequel l’appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.
| (Priorité enfant) | Détecte et effectue la prise de vue avec la priorité sur le visage d’enfant.
| (Priorité adulte) | Détecte et effectue la prise de vue avec la priorité sur le visage d’adulte.

Remarques

- [Désact] n’est pas disponible lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le mode de mesure se trouve sur [Multi].

- La fonction de détection de visage est inopérante lors de l’utilisation du zoom numérique.

- Jusqu’à 8 visages de sujets peuvent être détectés.

- Selon les conditions, il se peut que les adultes et enfants ne soient pas correctement reconnus.

- Pendant la prise de vue Détection sourire, [Détection de visage] est automatiquement placé sur [Auto] même s’il se trouve sur [Désact].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée
Mise au point continue
Haut