Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Način mjerenja svjetla

## Način mjerenja svjetla

Odabir načina mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.

1. MENU (Način mjerenja svjetla) željeni način

| (Višestruko) | Dijeli kadar u više područja i vrši mjerenje u svakom od njih. Fotoaparat određuje ravnomjernu ekspoziciju (mjerenje na više uzoraka).
| (Središnje) | Mjeri svjetlo u središtu slike i na osnovu rezultata određuje ekspoziciju (mjerenje u središtu).
| (Spot) | Poravnajte končanicu za mjerenje ekspozicije u točki (A) na objektu kako biste izmjerili jedan dio objekta (mjerenje u točki). Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen odostraga ili kad postoji jak kontrast između objekta i pozadine.

Napomene

- Opcija [Spot] ne može se odabrati u načinu snimanja videozapisa.

- Ako [Način mjerenja svjetla] podesite na bilo koju drugu opciju osim [Višestruko], funkcija detekcije lica ne može se koristiti.

- Možda nećete moći postaviti neke opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Natrag na vrh