Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Postavke brzog snimanja

## Postavke brzog snimanja

Kao način snimanja možete odabrati pojedinačnu sliku ili brzo snimanje.

1. Pritisnite (Postavke brzog snimanja) na kotačiću za upravljanje.

1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.

| (Jedna) | Fotoaparat snima jednu sliku.
| (Brzo snimanje) | Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.

Napomene

- [Bljeskalica] je postavljena na [Isključeno].

- Pri snimanju sa samookidačem snima se niz od najviše 10 slika.

- Postavke [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [ [EV ] podešene za prvu sliku također će biti primijenjene na ostale snimke.

- Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija ili memorijska kartica napuni, brzo snimanje će prestati.

- Prilikom snimanja u internu memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema
Interval brzog snimanja
Natrag na vrh