Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen/ Over deze camera > Aantal stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden > Opnameduur van bewegende beelden

## Opnameduur van bewegende beelden

De onderstaande tabel laat de maximumopnametijd (bij benadering) zien. Dit is de totale duur van alle bestanden met bewegende beelden. De opnameduur kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.
(h (uren), m (minuten))

Kwaliteit/formaat | Intern geheugen | Geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd
Ong. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) | — | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m) | 3h (3h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10m (10m) | 30m (20m) | 1h (40m) | 2h (1h 30m) | 4h 5m (3h)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25m (15m) | 50m (40m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m) | 7h 20m (5h 30m)
MP4 12M | — | 15m | 40m | 1h 20m | 2h 45m | 5h 30m
MP4 6M | — | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m | 10h 50m
MP4 3M | — | 1h 10m | 2h 25m | 4h 55m | 9h 55m | 20h

Het getal tussen ( ) is de minimale opnameduur.
Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten. Het maximale bestandsformaat van een bestand met bewegende beelden in het MP4-formaat is ongeveer 2 GB.
Opmerking

- De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust met VBR (variabele bitsnelheid), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt aangepast aan de hand van de opnamescène.
  Wanneer u een snelbewegend onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat meer geheugen nodig is voor de opname.
  De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.

Terug naar boven