Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De 3D-functies gebruiken > 3D-functies > Bestandsnaam van een 3D-beeld

## Bestandsnaam van een 3D-beeld

Een 3D-beeld bestaat uit een JPEG-bestand en een MPO-bestand.
Als u beelden in een computer importeert die zijn opgenomen met 3D-functies, worden de beeldgegevens ervan als volgt op de computer opgeslagen.

| Bestandsnaam op de computer | Gebruik
3D stilstaand beeld | DSC0.JPG DSC0.MPO | Weergeven van 3D-beelden op een 3D-televisie
3D-panoram door beweging | DSC0.JPG DSC0.MPO | Weergeven van 3D-beelden op een 3D-televisie
Bewegen meerdere hoeken | DSC0.JPG DSC0.MPO | Weergeven van 3D-beelden op een 3D-televisie
DSC0.JPG DSC0.MPO | Neemt een beeld op dat kan worden weergegeven als een stereobeeld door de camera naar links of rechts te kantelen, en neemt een beeld op dat kan worden weergegeven op een 3D-televisie.

- Als u 3D-beelden opneemt in de functie [Bewegen meerdere hoeken], worden JPEG-bestanden en MPO-bestanden opgeslagen op de computer voor weergave op de camera respectievelijk een 3D-televisie.

- Als u het JPEG-bestand of de MPO-bestand van een 3D-beeld wist, kan dat 3D-beeld niet meer worden weergegeven.

Terug naar boven