Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Mod măsurare

## Mod măsurare

Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată pentru a stabili expunerea.

1. MENU (Mod măsurare) modul dorit

| (Multi) | Împarte în mai multe regiuni şi măsoară fiecare regiune. Aparatul foto stabileşte o expunere bine echilibrată (Măsurare multiregională).
| (Centru) | Măsoară centrul imaginii şi stabileşte expunerea pe baza luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după centru).
| (Punct) | Aliniază marcajele de măsurare parţială (A) pe subiect, pentru a măsura o parte a subiectului (Măsurare parţială). Această funcţie este utilă atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast puternic între subiect şi fundal.

Observaţii

- În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.

- Dacă setaţi [Mod măsurare] la alt mod decât [Multi], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus