Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Măsuri de siguranţă/Despre acest aparat foto > Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare a filmelor > Durata de înregistrare a filmelor

## Durata de înregistrare a filmelor

În tabelul de mai jos sunt indicate duratele maxime aproximative de înregistrare. Acestea sunt duratele totale ale tuturor filmelor. Durata de înregistrare poate diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere/filmare şi de cardul de memorie.
(h (oră), m (minut))

Calitate/dimensiune | Memoria internă | Card de memorie formatat cu acest aparat foto
Aprox. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) | — | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m) | 3h (3h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10m (10m) | 30m (20m) | 1h (40m) | 2h (1h 30m) | 4h 5m (3h)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25m (15m) | 50m (40m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m) | 7h 20m (5h 30m)
MP4 12M | — | 15m | 40m | 1h 20m | 2h 45m | 5h 30m
MP4 6M | — | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m | 10h 50m
MP4 3M | — | 1h 10m | 2h 25m | 4h 55m | 9h 55m | 20h

Numărul dintre parantezele rotunde ( ) reprezintă durata de înregistrare minimă.
Fotografierea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute o dată. Dimensiunea maximă a unui fişier-film în format MP4 este de aproximativ 2 GB.
Observaţie

- Durata de înregistrare a filmelor diferă, pentru că aparatul foto este prevăzut cu VBR (Variable Bit Rate – Rată de biţi variabilă), care reglează automat calitatea imaginii, în funcţie de scena filmată.
  Atunci când înregistraţi un subiect care se mişcă rapid, imaginea este mai clară, dar durata de înregistrare este mai scurtă, pentru că pentru înregistrare este necesar un spaţiu mai mare de memorie.
  Durata de înregistrare diferă şi în funcţie de condiţiile de filmare, subiect sau setările pentru calitatea imaginii/dimensiune.

Sus