Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Metering Mode

## Metering Mode

Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie expozície.

1. MENU (Metering Mode) požadovaný režim

| (Multi) | Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu (meranie s viacerými modelmi).
| (Center) | Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené meranie).
| (Spot) | Namierte nitkový kríž bodového merania (A) na snímaný objekt s cieľom odmerať hodnoty expozície pre jednu jeho časť (bodové meranie). Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast.

Poznámky

- V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].

- Ak nastavíte [Metering Mode] na inú možnosť ako na [Multi], funkciu rozpoznania tváre nebude možné použiť.

- Niektoré položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Späť na začiatok