Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Preventívne opatrenia/Informácie o tomto fotoaparáte > Preventívne opatrenia > Sieťový adaptér

## Sieťový adaptér

- Dodaný sieťový adaptér je určený pre tento fotoaparát. Nepripájajte ho k iným elektronickým zariadeniam. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Taktiež zabezpečte, aby sa používal originálny sieťový adaptér značky Sony.

- Ak počas nabíjania bliká kontrolka napájania/nabíjania fotoaparátu, vyberte nabíjaný akumulátor a potom ho znovu bezpečne vložte do fotoaparátu. Ak kontrolka napájania/nabíjania znovu bliká, môže to naznačovať poruchu akumulátora alebo to, že bol do nabíjačky vložený iný typ akumulátora ako je predpísaný. Skontrolujte, či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak bol do nabíjačky vložený predpísaný typ akumulátora, vyberte ho a nahraďte ho novým alebo iným typom a skontrolujte, či sa akumulátor nabíja správne. Ak sa daný akumulátor nabije správne, znamená to, že na pôvodnom akumulátore pravdepodobne došlo k poruche.

- Ak sa kontrolka napájania/nabíjania nerozsvieti ani po pripojení sieťového adpatéra k fotoaparátu a zásuvke sieťového napájania, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo a nachádza sa v pohotovostnom režime. Nabíjanie sa preruší a automaticky prejde do pohotovostného režimu vtedy, keď je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkovej teploty. Keď sa teplota vráti do požadovaného rozsahu, nabíjanie sa obnoví a kontrolka napájania/nabíjania sa znovu rozsvieti. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C.

- Pomocou sieťového adaptéra je možné nabíjanie akumulátora vloženého do fotoaparátu. Navyše, napájanie prostredníctvom sieťového adaptéra je možné aj v režime prehliadania. V režime snímania nie je však napájanie prostredníctvom sieťového adaptéra možné. Ak chcete počas snímania zabezpečiť napájanie zo zásuvky sieťového napájania, je potrebný sieťový adaptér AC-LS5 (predáva sa osobitne) a kábel VMC-MD3 pre viacúčelové konektory (predáva sa osobitne).

Späť na začiatok