Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Snímanie statických záberov > Snímanie statických záberov

## Snímanie statických záberov

1. Prepínač režimov nastavte na (Statický záber) a potom stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).

1. Fotoaparát držte pevne tak, ako je zobrazené na obrázku.

1. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.

Keď je záber zaostrený, zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor .

- Najkratšia vzdialenosť pri snímaní je približne 5 cm (poloha W), 1 m (poloha T) (od objektívu).

1. Zatlačte spúšť nadoraz.

Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre zaostriť

- Ak fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne pomaly blikať, pričom pípnutie nezaznie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie zaostrenia. [Detaily]

- Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:

- Je tma a snímaný objekt je ďaleko.

- Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.

- Snímaný objekt sa nachádza za sklom.

- Objekt sa rýchlo pohybuje.

- Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.

- Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.

Súvisiaca téma
Prezeranie statických záberov
Still Image Size/Panorama Image Size
Späť na začiatok