Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Burst Settings

## Burst Settings

Ako režim snímania si môžete zvoliť Single (snímanie samostatného záberu) alebo Burst (sekvenčné snímanie).

1. Stlačte (Burst Settings) na otočnom ovládači.

1. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný režim.

| (Single) | Fotoaparát bude snímať po jednom zábere.
| (Burst) | Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.

Poznámky

- [Flash] je nastavené na [Off].

- Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz nasníma maximálne 10 záberov.

- [Focus], [White Balance] a [EV ] sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.

- Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta, režim snímania záberov v slede sa zastaví.

- Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].

- Niektoré funkcie alebo položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“ [Detaily] a v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Súvisiaca téma
Burst Shooting Interval
Späť na začiatok