Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Mätmetod

## Mätmetod

Används för att välja vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen.

1. MENU (Mätmetod) önskat läge

| (Multi) | Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig. Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning).
| (Centrumvägd) | Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där (centrumvägd mätning).
| (Spot) | Rikta in spotmätningshårkorset (A) på motivet för att mäta bara en viss del av motivet (spotmätning). Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.

Observera

- [Spot] går inte att välja i filmläget.

- När punkten [Mätmetod] är inställd på något annat än [Multi] går det inte att använda ansiktsavkänningsfunktionen.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst